ГОСТ Р 42.0.03-2016 

     
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Гражданская оборона

 ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НА КАРТЫ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ И СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

 Условные обозначения

 Civil defence. The rules applying to the predicted map and the current situation in the conduct of military conflicts and in emergency situations of natural and technogenic character. Nomenclature 
ОКС 13.200 
Дата введения 2017-06-01 

     Предисловие 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 071 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. N 728-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 22.0.10-96

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

      1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на карты, в том числе на электронные карты (ЭК) программно-аппаратных комплексов и автоматизированных систем, обеспечивающих решение задач в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, следующей информации:

- о территориях, зонах, объектах, силах и средствах, затрагивающих вопросы организации, планирования и ведения мероприятий по ГО и защите населения и территорий;

- о прогнозной и оперативной обстановке, возникающей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

- о планировании и ведении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Стандарт определяет основные условные обозначения и порядок их нанесения.

Национальный стандарт предназначен для формализации и установления требований по нанесению картографической информации в области ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС органами управления, силами ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

      2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.304, ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.05, ГОСТ Р 22.0.03, ГОСТ 28441, ГОСТ Р 52155, ГОСТ Р 52438, [1]-[4], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 автоматическая или алгоритмическая генерализация: Формализованный отбор, сглаживание (упрощение) или фильтрация изображения в соответствии с заданными алгоритмами и формальными критериями.
3.2 данные дистанционного зондирования; ДДЗ: Первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического объекта, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспечения возможности их использования.
3.3 зона риска: Территория или акватория, на которой существует опасность воздействия поражающих факторов от потенциального источника ЧС.
3.4 классификатор цифровой векторной электронной карты: Совокупность описания слоев векторной карты, видов объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими значений, представленных в цифровом виде.
3.5 космические (спутниковые) снимки: Вид данных дистанционного зондирования, полученных со спутника, как результат съемки (фотографической, телевизионной и др.) Земли, небесных тел и космических явлений аппаратурой, находящейся за пределами атмосферы Земли (на искусственных спутниках Земли, космических кораблях и т.п.), дающий изображения (снимки) в различных областях электромагнитного спектра.
3.6 объект "учета": Явление, предмет, пространственный объект, на которые направлена чья-либо деятельность или чье-либо внимание, представляющее собой цифровое описание объекта реальности либо цифровую модель объекта местности, содержащую его местоуказание и набор свойств, характеристик, атрибутов или сам этот объект (явление).
3.7 преобразование растрово-векторное (синоним - векторизация): Автоматическое или полуавтоматическое преобразование (конвертирование) растрового представления пространственных объектов в векторное представление. Растрово-векторное преобразование поддерживается специализированными программными средствами - векторизаторами.
3.8 пункт управления: Специально подготовленное и оснащенное место, предназначенное для размещения и обеспечения работы органа, осуществляющего управление ГО и РСЧС силами и средствами.
3.9 район: Территория или акватория, выделенная по совокупности определенных взаимосвязанных признаков или явлений - природных и/или социально-экономических.
3.10 слой: Совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. По типу объектов различают точечные, линейные и полигональные слои, а также слои с трехмерными объектами (поверхностями).
3.11 шаблон зарамочного оформления (картографического приложения): Текстовый файл (набор файлов различного формата), содержащий инструкции (команды) для автоматизированного формирования зарамочного оформления номенклатурного листа (или фрагмента) ЭК. Команды, содержащиеся в шаблоне, как правило, включают код элемента зарамочного оформления, классификационные коды объектов, участвующих в формировании элемента зарамочного оформления, а также его параметры (расположение относительно рамки или точки привязки, расположение точки привязки и т.д.), графики, таблицы и коды их заполнения.

      4 Обозначения и сокращения 
АБД 	- атрибутивная база данных;	
АИС 	- автоматизированная информационная система;	
АРМ 	- автоматизированное рабочее место;	
АС 	- автоматизированная система;	
АСФ 	- аварийно-спасательные формирования;	
АСНДР 	- аварийно-спасательные и другие неотложные работы;	
ATE 	- административно-территориальная единица;	
АХОВ 	- аварийно химически опасное вещество;	
БД 	- база данных;	
БГД 	- база геодезических данных;	
БКД 	- база картографических данных;	
БПД 	- база пространственных данных;	
ВГСЧ 	- военизированные горноспасательные части МЧС России;	
ГВС 	- газо-воздушная смесь;	
ГИС 	- геоинформационная система;	
ГТС 	- гидротехническое сооружение;	
ИКО 	- информационно-картографическое обеспечение;	
ИПД 	- инфраструктура пространственных данных;	
ИССПД 	- интегрированная система связи и передачи данных;	
КТС 	- комплекс технических средств;	
КБД 	- картографическая база данных;	
КВО 	- критически важный объект;	
КИ 	- картографическая информация;	
ЛСО 	- локальная система оповещения;	
НАСФ 	- нештатные аварийно-спасательные формирования;	
НФГО 	- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;	
НСД 	- несанкционированный доступ;	
ОГ 	- оперативная группа;	
ОКСИОН 	- общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения;	
ОМП 	- оружие массового поражения;	
ОПО 	- общесистемное программное обеспечение;	
ОС 	- операционная система;	
ОСП 	- обычные средства поражения;	
ПАК 	- программно-аналитический комплекс;	
ПВОО 	- пожаро-взрывоопасный объект;	
ПЛС 	- пространственно-логическая связь;	
ПО 	- программное обеспечение;	
ПОО 	- потенциально опасный объект;	
ППУ 	- подвижный пункт управления;	
ПСЗИ 	- программное средство защиты информации;	
ПУ 	- пункт управления;	
РСЧС 	- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;	
РФ 	- Российская Федерация;	
POO 	- радиационно опасный объект;	
РЭК 	- растровая электронная карта;	
СЗИ 	- средства защиты информации;	
СФ  ГО 	- специальные формирования гражданской обороны;	
СОД 	- система обработки данных;	
СПО 	- специальное программное обеспечение;	
ССПД 	- сеть связи и передачи данных;	
СУБД 	- система управления базами данных;	
СФД 	- страховой фонд документации;	
СЦО 	- система централизованного оповещения;	
ССП 	- современные средства поражения;	
ТЭК 	- топливно-энергетический комплекс;	
ТВС 	- топливно-воздушная смесь;	
ХОО 	- химически опасный объект;	
ФПС 	- Федеральная противопожарная служба МЧС России;	
ЦК 	- цифровая карта;	
ЦКМ 	- ЦК местности;	
ЦКО 	- цифровая картографическая основа;	
ЦУКС 	- центр управления в кризисных ситуациях;	
ЧС 	- чрезвычайная ситуация;	
ГО 	- гражданская оборона;	
ЗАТО 	- закрытые административные территориальные образования;	
ЗНТ ЧС 	- защита населения и территорий от ЧС;	
ЭК 	- электронная карта;	
ЯОТ 	- ядерное отработанное топливо. 	

      

      5 Общие требования к нанесению условных обозначений на карты 
Общие требования к нанесению условных обозначений на карты определяют порядок нанесения на карту (ЭК) обстановки (как оперативной, так и возможной) при прогнозировании и возникновении зон и очагов (радиационного, химического, биологического, комбинированного и других видов) поражения [далее - зон (очагов) поражения], возникающих при применении противником современных средств поражения (ССП) при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.

Обстановка, нанесенная на карту (ЭК), отображающая параметры зон ЧС и зон (очагов) поражения, должна отвечать требованиям наглядности, полноты и точности (достоверности) представленной информации.

Наглядность карты (ЭК) обеспечивается ясным и четким отображением обстановки с выделением ее главных элементов, что достигается правильным применением и четким нанесением: условных обозначений, служебных и пояснительных надписей, достоверным расположением сил и средств ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Полнота нанесения обстановки на карту (ЭК) определена объемом сведений, необходимых для управления силами и средствами ГО и РСЧС при проведении АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.

Точность (достоверность) нанесенной обстановки на карту (ЭК) достигается ее соответствием действительному положению на местности различных частей и подразделений сил и средств ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов и при ЧС, также нанесения реальных последствий воздействия поражающих факторов ССП противника и источников ЧС на население, объекты и территории.

Зоны и очаги поражения следует наносить на карту (ЭК) с четким выделением границ, не затемняя топографическую основу карты (ЭК).

Размеры зон и очагов поражения определяют: по данным ведения разведки (инженерной, радиационной, химической, биологической, пожарной и др.), расчетно-графическим и расчетно-аналитическим методами, моделированием возможной обстановки с учетом параметров метеорологических условий, времени года, характера местности и иных характеристик, обеспечивающих достоверность представления объективной информации о сложившейся (прогнозируемой) обстановке.

В рамках решения задач ГО, ЗНТ ЧС могут осуществляться разработка и ведение следующих типов карт (ЭК):
- прогнозных, составляемых на основе сбора информации о потенциально опасных объектах, территориях, поражающих факторах ССП, возможных источниках ЧС и т.д.;
- оперативных, отображающих обстановку при угрозе или возникновении зон ЧС и зон (очагов) поражения, в том числе характеризующих динамику развития обстановки в зонах ЧС военного, природного и техногенного характера.

Сведения о планировании и ведении мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, в том числе характеризующие и отражающие информацию о наращивании мер по защите населения и территорий, о силах и средствах ГО и РСЧС в зонах ЧС в указанный период времени и др., могут вноситься на карту (ЭК) в виде самостоятельного слоя ЭК или как дополнительная информация, отражающая фактическую или планируемую обстановку.

Органы управления и силы ГО и РСЧС разрабатывают прогнозные и оперативные карты (ЭК) и осуществляют их ведение в соответствии с действующей законодательной, нормативной, методической базой в области ГО и ЗНТ ЧС, а также требованиями инструкций, руководств и наставлений по ведению картографической информации в ПАК, автоматизированных системах, принятых на оснащение в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях.

Грифы секретности карт (ЭК), а также документов, ПАК, автоматизированных систем, их включающих, определяются на основании требований законодательства Российской Федерации в установленном порядке.

      5.1 Общие требования к ведению прогнозных карт (электронных карт) при прогнозировании чрезвычайных ситуаций 
При нанесении на карту (ЭК) прогнозной информации, отражающей динамику развития возможной обстановки в зоне ведения военного конфликта или в зоне ЧС, могут использоваться условные обозначения (представленные в приложении А), характеризующие вероятную возможную обстановку, а также силы и средства ГО и РСЧС для ликвидации ее последствий (в том числе отражающие порядок их действий), без указания точных временных, количественных и качественных характеристик.

Прилагаемые табличные и иные сведения могут конкретизировать модели, методы и методики получения (подтверждения) представленной информации, в том числе сведений:
- о возможном источнике угроз и опасностей (вероятном противнике или источнике ЧС, интенсивности событий, количественных и качественных характеристиках планируемых средств поражения противника и др.);
- возможных параметрах зон (очагов) поражения и зон ЧС (возможных объемах АСДНР, возможных потерях населения и ущербе экономике, качественном и количественном составе сил и средств ГО и РСЧС и др.);
- планируемых степени и периоде ликвидации ЧС и зон (очагов) поражения (потребности в силах и средствах ГО и РСЧС, сроках проведения АСДНР и др.).

      5.2 Общие требования к ведению оперативных карт (электронных карт) при локализации (ликвидации) последствий чрезвычайных ситуаций 
При нанесении оперативной информации на карту (ЭК), отражающей динамику развития обстановки в зоне ведения военного конфликта или в зоне ЧС, могут использоваться условные обозначения (представленные в приложении А), характеризующие параметры: сложившейся обстановки за определенный период времени или на конкретную дату ее ведения; задействованной группировки сил и средств ГО и РСЧС, а также мест ее размещения; объемов АСДНР, подтвержденных по данным ведения разведки; точных временных показателей воздействия поражающих факторов, периодов ведения АСДНР и других количественных и качественных вышеуказанных характеристик (параметров).

Прилагаемые табличные и иные данные могут конкретизировать представленную информацию, в том числе:
- о параметрах военного конфликта или источника ЧС (событии, его интенсивности, количественных и качественных характеристиках примененных средств поражения противника и др.);
- параметрах зон (очагов) поражения или зон ЧС (объемах АСДНР, санитарных и безвозвратных потерях населения, количестве эвакуируемых из зоны ведения военного конфликта и зон ЧС и др.);
- степени и периоде ликвидации ЧС и зон (очагов) поражения [задействованных силах и средствах ГО и РСЧС, потребности в их материально-техническом обеспечении, сроках (времени) проведения АСДНР и др.].

      5.3 Общие требования к ведению карт (электронных карт) планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
В документах планирования мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС карты (ЭК), содержащие результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, представляются соответствующими картографическими приложениями.

На картографических приложениях к документам планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, оформляемых на картах (ЭК), в том числе отражаются сведения организационного замысла и результаты (планирования и степень их достижения на период времени) основных мероприятий, наиболее полно отраженных в текстовой части соответствующего документа.

Системные требования по разработке [представлению информации на картах (ЭК) планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС] документов планирования в области ГО и ЗНТ ЧС определены в составе нормативных, директивных, организационных, методических и иных документов, утверждаемых согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Карты (ЭК) планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС могут отражать: порядок организации связи, оповещения населения и должностных лиц; участие органов управления, сил и средств ГО и РСЧС (на соответствующем уровне их ведения); материально-техническое обеспечение проведения АСДНР и мероприятий по ГО; организацию и ведение защитных мероприятий населения, объектов и территорий и т.д.

Для автоматизированных систем и ПАК, обеспечивающих автоматизацию подготовки прогнозных и оперативных карт (ЭК) об обстановке, а также карт (ЭК), содержащих результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, необходимо предусматривать создание формализованных электронных шаблонов картографических приложений (включающих оформление внешнего контура карты, наименования документа, масштаба, списка условных обозначений, табличных, текстовых данных, графиков и диаграмм), обеспечивающих операторам минимальные временные затраты на подготовку, визуализацию, редактирование и печать карты (ЭК), а также ведение ЭК (внесение дополнительной информации) при необходимости с использованием ресурсов геоинформационных систем.

Допускается комплексное ведение прогнозной и оперативной информации в составе карт (ЭК), содержащих результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, нанесение на карты (ЭК) сравнительных диаграмм, графиков и иной необходимой информации.

Дополнительно на карты (ЭК) всех уровней ведения могут выноситься участки местности (территории), обеспечивающие более детальное представление и характеристику обстановки за счет увеличения их масштабирования и размещения в участках карты (ЭК), не имеющих значительной информационной (смысловой) нагрузки.

      6 Порядок и правила нанесения обстановки на оперативные и прогнозные карты (электронные карты), а также на карты (электронные карты) планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий 
6.1 Обстановку на карту (ЭК) наносят автоматическим, автоматизированным и ручным способами с использованием карты-подложки и условных обозначений (знаков), приведенных в приложении А.

6.2 Условные обозначения и знаки подразделяют на масштабные и внемасштабные. Рекомендуемое отображение условных обозначений при различном масштабе карт (ЭК) представлено в приложении А.

6.2.1 К масштабным обозначениям относят зоны ЧС и зоны (очаги) поражения (заражения, загрязнения, катастрофического затопления, пожаров), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки.

6.2.2 К внемасштабным обозначениям относят объекты (РОО 1-й и 2-й категорий [5]*, ХОО 1-й и 2-й степеней химической опасности [6], стационарные опасные производственные объекты 1-го и 2-го классов опасности [3], ГТС 1-4-го классов [7], КВО и др.), а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих собой точечные объекты. 

6.3 В случаях применения не предусмотренных настоящим стандартом обозначений и знаков их значение должно быть расшифровано в таблице "Условные знаки и обозначения", прилагаемой к карте (ЭК).

6.4 Цифровые и текстовые надписи на карте (ЭК) - по ГОСТ 2.304.

6.5 Отображаемая информация на карте (ЭК) должна содержать следующие исходные данные:

- основные опасные объекты, характеризующие источники ЧС природного и техногенного характера;

- направления воздействия противника (противоборствующих сторон), характеризующие источники угроз и опасности военного характера (с указанием типа и вида вооруженного конфликта);

- зоны (очаги) первичных и вторичных факторов поражения [заражения, загрязнения, катастрофического затопления (вероятного и/или фактического) на территориях и вокруг потенциально опасных объектов];

- возможные эпидемические и эпизоотические очаги;

- сейсмоопасные области, районы возможных селевых потоков и оползней, снежных лавин и камнепадов, цунами, тайфунов и ураганов, песчаных бурь и смерчей, ливней и шквалов;

- гидродинамически опасные объекты, зоны возможного затопления;

- пожароопасные районы;

- магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы);

- сведения о плотности населения в зонах риска и зонах вероятного воздействия поражающих факторов вследствие ведения военного конфликта или источников ЧС и др.

На карту (ЭК) наносят районы дислокации (для карт ведения обстановки при внезапном нападении противника или возникновении ЧС) и исходные районы (для карт ведения обстановки при планомерном приведении ГО в готовность и в режиме ЧС при ее возникновении) для частей и подразделений СВФ, ФПС, СФ ГО, ВГСЧ МЧС России, АСФ и спасательных служб федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также пункты управления и другие объекты, определенные руководством (органом управления).

6.6 При оформлении карты (ЭК) необходимо:

- наносить данные обстановки тонкими линиями и установленными условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и надписи на ней;

- наносить на карту (ЭК) условные обозначения органов управления ГО и РСЧС таким образом, чтобы вертикальная линия условного знака (флажка) у основания упиралась в точку его фактического нахождения на местности;

- наносить фактическое положение и действия группировок сил и средств ГО и РСЧС установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые и планируемые действия обозначать прерывистыми линиями;

- дополнять условные знаки при нанесении на карту нескольких положений группировок сил ГО и РСЧС, соответствующих разным моментам времени, штрихами, пунктирными линиями или подтушевывать различными цветами. Время, к которому относят то или иное положение сил и средств ГО и РСЧС, указывают под наименованием части, формирования внутри условного знака или рядом с ним.

6.7 При отображении динамики развития событий необходимо соблюдать последовательность нанесения элементов обстановки на карте, которая зависит от характера ведения военного конфликта или ЧС, специфики и объемов АСДНР.

Отображение динамики развития военного конфликта или ЧС следует осуществлять в следующей последовательности:

- сведения, характеризующие угрозы и опасности военного конфликта или источники ЧС;

- возможные параметры воздействия поражающих факторов;

- места дислокации сил и средств ГО и РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, маршруты выдвижения частей и подразделений сил ГО и РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зонах ЧС и зонах (очагах) поражения.

6.8 К карте (ЭК) при необходимости прилагают пояснительную записку (в виде текстового документа) или слои электронной карты, включающей следующие разделы:

- физико-географические условия района (территории);

- экологическая, экономическая и другие виды характеристик района (территории);

- перечень потенциально опасных объектов с их краткой характеристикой;

- прогностическая оценка возможной обстановки при возникновении ЧС;

- состав органов управления, сил и средств ГО и РСЧС с указанием пунктов (мест) дислокации, численности личного состава, технической оснащенности, сроков приведения в готовность, предназначения сил и средств при ликвидации последствий ведения военного конфликта или ЧС на конкретных объектах (участках работ), территориях.

      7 Порядок и правила ведения картографической информации в автоматизированных системах и программно-аппаратных комплексах по оценке обстановки и планированию мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий

      7.1 Структура и состав информации, в том числе геоданных, в АС и ПАК 
Автоматизация процессов управления в области ведения оценки параметров возможной обстановки и подготовки отчетных документов с использованием картографической информации в АИС и ПАК должна обеспечивать внесение, хранение, обработку и отображение картографической информации.

      7.2 Назначение и функциональные возможности ГИС в АС и ПАК 
Функциональные возможности ГИС - набор функций ГИС и соответствующих им программных средств ГИС, а также геоинформационных технологий, групп операций, отдельных функций и функциональных групп, в число которых входят:

- ввод данных (геоданных, ДДЗ и т.д.) в автоматизированную среду операторами системы, а также путем их импорта из существующих наборов цифровых данных или с помощью цифрования источников различных типов форматов;

- преобразование (векторизация, растеризация) информации и трансформация данных, включая конвертирование данных из одного формата в другой, трансформацию картографических проекций (графов), изменение систем координат графических и иных объектов карты (ЭК);

- хранение, манипулирование и управление данными во внутренних и внешних базах данных автоматизированных систем;

- картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами в проекции карты или на эллипсоиде, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов и т.п.;

- операции обработки данных геодезических измерений;

- операции оверлея, операции "картографической алгебры" для логико-арифметической обработки слоев карт;

- ведение пространственного анализа, различных генерализаций как группы функций, обеспечивающих анализ размещения, обобщения связей и иных пространственных отношений объектов, включая анализ зон видимости/невидимости, соседства, сетей, создание и обработку цифровых моделей рельефа, анализ объектов в пределах буферных зон и др.;

- пространственное моделирование или геомоделирование;

- визуализация исходных, производных или итоговых данных и результатов обработки, включая картографическую визуализацию, проектирование и создание (генерацию) картографических изображений (шаблонов), цифровых моделей местности и возможной обстановки;

- вывод данных, графической, табличной и текстовой документации, в том числе ее тиражирование, документирование или генерацию отчетов в целом;

- обслуживание процесса принятия решений по результатам оценки оперативной обстановки и планирования действий органов управления, сил и средств в ходе ведения и изменения параметров обстановки.

      7.3 Структура и состав полей баз данных по ведению информации, в том числе геоданных, в АС и ПАК 
Пространственная база данных автоматизированных систем должна обеспечивать:

- создание, хранение и редактирование карт-подложек (растровых, векторных карт и аэрофотоснимков различного типа) различной масштабируемости для отображения тематической географической информации;

- создание, редактирование и хранение карт-шаблонов, тематических и служебных карт и слоев, обеспечивающих обработку и представление тематической информации при работе различных функциональных подсистем;

- создание, редактирование, хранение и представление пространственных географических данных (геоданных) об объектах учета (их наборах) автоматизированных систем - координат, атрибутивной информации [метрики высот (глубин), площадных характеристик, характеристик принадлежности к слоям электронных карт, полям БД и т.д.] и параметров геокодирования;

- создание и ведение (использование) классификаторов (справочников), полей баз данных и условных обозначений, в том числе для визуализации объектов учета при различной масштабируемости карт и картографических приложений;

- формирование и хранение результатов моделирования и прогнозирования как совокупности геоданных объектов учета, параметров их геокодирования, запросов параметров классификаторов, служебных карт (слоев) подложек при визуализации.

      7.4 Система классификации и кодирования геоинформации в АС и ПАК 
Система классификации и кодирования геоинформации в автоматизированных системах и ПАК должна обеспечивать ведение классификаторов и справочников картографической информации и обращений к пространственной базе данных при работе различных функциональных подсистем.

      7.5 Информационный обмен геоданными между взаимодействующими и интегрируемыми АС и ПАК 
Информационный обмен геоданными предусматривает передачу геоданных объектов учета на основе открытых протоколов передачи информации [типа WCS (Web Coverage Service), WMS (Web Map Service) и др.] для открытых систем, а также специальных протоколов передачи информации для защищенных систем, разрабатываемых с учетом требований по защите информации согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Приложение А
(рекомендуемое) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ 
для карт (электронных карт) при масштабах отображения до 1:100000, от 1:100000 до 1:200000, от 1:200000 до 1:500000, от 1:500000 до 1:1000000 
Таблица А.1
									
Наименование условного обозначения 	Порядок масштабируемости (отображения) условного обозначения на картах масштаба 	Тип (геометрия) объекта 	Семантика 	Код условного обозначения 	
	до 1:100000 	от 1:100000
до 1:200000 	от 1:200000
до 1:500000 	от 1:500000
до 1:1000000	Примечание 	

	
1 Условные обозначения для нанесения информации о ЧС различного характера	
Зона ЧС		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000001 	
Район эпицентра землетрясения (в числителе - координаты эпицентра, в знаменателе - интенсивность в баллах)
		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000002 	
Границы сейсмоопасных зон (цифровые значения - баллы сейсмической шкалы)		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000003 	
Вулканы, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000004 	
Зона возможного наводнения (паводка)		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000005 	
Зоны возможного затопления		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000006 	
Зона распространения смерчей, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000007 	
Тайфуны, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000008 	
Ураганы, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000009 	
Цунами, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000010 	
Лавины, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000011 	
Сели, дата (число, месяц, год) прохождения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000012 	
Районы возможных торфяных пожаров		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000013 	
Круги, обозначающие распределение плотности пожаров, %		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000014 	
Очаг пожара		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000015 	
Район пожаров и направление его распространения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000016 	
Очаг тления		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000017 	
Участок растекания горючей жидкости и направление ее растекания		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000018 	
Характеристика погодных условий с указанием времени и даты определения данных: направления и скорости ветра, м/с, в приземном слое, облачности, балл, температуры воздуха и почвы. При обозначении прогноза погоды прямоугольник наносят пунктирной линией		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000019 	
Характеристика среднего ветра по высотам с указанием времени и даты определения данных: высоты, км, направления и скорости, км/ч		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000020 	
Розы ветров. Цифра внутри знака (8) обозначает количество безветренных дней, %. Цифры по внешнему контуру знака обозначают количество дней с указанием направления ветра, %		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000021 	
Район ядерного взрыва (1000 - мощность взрыва, кт; вид взрыва: В - воздушный, Н - наземный, П - подземный; 8.51 17.05 - время и дата взрыва). Внешняя окружность ограничивает зону возможного заражения в районе взрыва		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000022 	
Район взрыва нейтронного боеприпаса. Внешняя окружность ограничивает зону возможного заражения в районе взрыва.

2х10 - мощность боеприпаса, кт		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000023 	
Удар авиации противника с применением зажигательного оружия с указанием: ЗВ - звено авиации, НАПАЛМ - тип зажигательного вещества; в знаменателе - время и дата применения		+ 	+ 			Точечный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000024 	
2 Условные обозначения для нанесения информации о первичных и вторичных поражающих факторах при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов	
Зона химического заражения, образованная АХОВ, с указанием типа АХОВ, его количества (в тоннах), времени и даты аварии (разрушения), направления и глубины распространения зараженного воздуха на определенное время		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000025 	
Зона возможного заражения (ЗВЗ) опасным химическим веществом		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000026 	
Район проведения карантинных мероприятий с указанием вида заболевания (чума), числа заболевших (250) и даты обнаружения заболевания		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000027 	
Природные очаги эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (Т - туляремия, СЯ - сибирская язва)		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000028 	
Зона возможного заражения АХОВ (по прогнозу) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры и радиус, равный глубине зоны заражения Г. Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения. Угловые размеры в зависимости от скорости ветра по прогнозу:

1 при скорости ветра меньше 0,5 м/с зона имеет вид окружности;

2 при скорости ветра 0,6-1 м/с зона имеет вид полуокружности;

3 при скорости ветра 1,1-2 м/с зона имеет вид сектора 90°;
4 при скорости ветра более 2 м/с зона имеет вид сектора 45°		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000029 	
Зона химического заражения, образованная отравляющими веществами с указанием средства применения (АВ - авиация, Р - ракеты), типа ОВ, времени и даты применения, направления и глубины распространения зараженного воздуха на определенное время, желтым цветом выделен очаг химического поражения	
	+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000030 	
Границы зон засечки ядерных взрывов		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000031 	
Зоны радиоактивного заражения по данным разведки: А - зона умеренного заражения; Б - зона сильного заражения; В - зона опасного заражения; Г- зона чрезвычайно опасного заражения; в числителе: 60 - мощность, кт, Н - вид взрыва; в знаменателе: время и дата взрыва		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000032 	
Прогнозируемые зоны радиоактивного заражения: А - зона умеренного заражения; Б - зона сильного заражения; В - зона опасного заражения; Г - зона чрезвычайно опасного заражения. Ось зоны наносится по направлению среднего ветра, боковые границы касательные к окружности зоны возможного заражения в районе взрыва, - под углом 20° к оси зоны); в числителе: 200 - мощность, кт, Н - вид взрыва; в знаменателе - время и дата взрыва		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000033 	
Рубеж безопасного удаления (выступы в сторону ядерного взрыва)		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000034 	
Граница зоны возможных разрушений (выступы в сторону ядерного взрыва)		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество людей

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000035 	
3 Условные обозначения участков местности, объектов экономики и инфраструктуры, подвергшихся воздействию первичных и вторичных поражающих факторов ЧС	
Инженерные разрушения объектов и сооружений		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000036 	
Разрушенный объект (например, мост)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000037 	
Поврежденный железнодорожный участок		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000038 	
Заваленные убежища, ПРУ и укрытия	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000039 	
Разрушенные убежища, ПРУ и укрытия	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000040 	
Район обсервации с указанием обсервируемых частей и времени введения обсервации	
	+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000041 	
Затопленный участок дороги (глубина затопления 0,5 м)	
	+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000042 	
Район разрушений, образовавшихся от ядерного взрыва противника, с указанием границ: сплошных разрушений (внутренняя окружность), сплошных завалов в лесах и населенных пунктах (средняя), слабых разрушений (внешняя); пунктиром или заштрихованная часть окружности - зона нейтронного воздействия на открыто расположенный личный состав			+ 	+ 	+ 	Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000043 	
Разведанный участок местности (район), зараженный ОВ, с указанием средства применения, типа ОВ, времени и даты его применения (обнаружения) и направления распространения зараженного воздуха		+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000044 	
Участок местности (район), зараженный противником бактериологическими (биологическими) средствами с указанием типа возбудителя, числа заболевших, времени и даты применения (обнаружения)		+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000045 	
Зараженный водоисточник		+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000046 	
Разрушенный, непроходимый участок дороги на протяжении 0,8 км и его обход	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000047 	
Проезд в завалах (по завалу): 250 - протяженность проезда и его ширины - 6 м	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000048 	
Район специальной обработки с указанием его номера, наименования части (подразделения)	
	+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000049 	
Обозначение границы разрушения:		+ 							
1 - Слабые	
					Площадный 
	1 Класс объекта

2 Тип объекта 	000050 
	
2 - Средние		+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000051 	
3 - Сильные	
	+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000052 	
4 - Полные	
	+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000053 	
Слабое разрушение сооружения (здания).

сооружения (здания) в плане		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000054 	
Среднее разрушение сооружения (здания).

сооружения (здания) в плане	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000055 	
Сильное разрушение сооружения (здания).

сооружения (здания) в плане	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000056 	
Полное разрушение сооружения (здания).

сооружения (здания) в плане	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000057 	
Природные очаги эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (Т - туляремия, СЯ - сибирская язва)	
	+ 	+ 			Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000058 	
Занесенный железнодорожный участок		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000059 	
Разобранный железнодорожный участок		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000060 	
Восстанавливаемый железнодорожный участок с указанием срока открытия движения		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000061 	
Заваленный участок дороги (улицы), проезд невозможен; 0,5 протяженность участка, км		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000062 	
Место применения обычных (фугасных и зажигательных средств поражения)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000063 	
Участок отдельных пожаров, образовавшихся от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000064 	
Участок сплошного пожара, образовавшегося от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000065 	
Проезд в завалах (по завалу): 260 - протяженность проезда, м; одна стрелка - одностороннее, две стрелки - двустороннее движение		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000066 	
4 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при прогнозировании возможной обстановки	
4.1 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении ядерного оружия (при разрушении РОО)	
Зоны полных и сильных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 	Сильное и полное разрушение всех типов зданий 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000067 	
Зона средних разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 	Значительные деформа-
ции несущих конструкций, разрушение большей части перекрытий, стен и оборудо-
вания производ-
ственных корпусов и жилых зданий	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000068 	
Зона умеренных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 	Разрушение кровли, перегородок, а также части оборудо-
вания производ-
ственных корпусов и жилых зданий	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000069 	
Зона легких разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 	Разрушение кровли, перегородок, а также части оборудо-
вания производ-
ственных корпусов и жилых зданий*	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000070 	
Зона незначительных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 	Разрушение остекления, элементов внешней отделки объектов 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000071 	
Зона крайне тяжелой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 		Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000072 	
Зона тяжелой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 		Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000073 	
Зона средней степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 		Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000074 	
Зона легкой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)		+ 	+ 	+ 		Площадный 	1 Площадь зоны

2 Количество населения

3 Количество зданий

4 Относительная высота	000075 	
Прогнозируемая зона умеренного радиоактивного заражения местности (зона А)		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки	000076 	
Прогнозируемая зона сильного радиоактивного заражения местности (зона Б)		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки	000077 	
Прогнозируемая зона опасного радиоактивного заражения местности (зона В)		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки	000078 	
Прогнозируемая зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения местности (зона Г)		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки	000079 	
Прогнозируемая зона возможного радиоактивного заражения местности (зона М)		+ 	+ 	+ 	+ 	Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки	000080 	
4.2 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении химического оружия (боевых отравляющих веществ)	
Зона территории (района) применения (полива) БОВ						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000081 	
Зона химического заражения БОВ						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000082 	
4.3 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при отображении мероприятий территориальной обороны	
Зона полного поражения объекта при террористическом акте или диверсии						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000083 	
Зона сильного поражения объекта при террористическом акте или диверсии						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000084 	
Зона среднего поражения объекта при террористическом акте или диверсии						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000085 	
Зона легкого поражения объекта при террористическом акте или диверсии						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000086 	
Зона незначительного поражения объекта при террористическом акте или диверсии						Площадный 	1 Площадь зоны

2 Плотность населения

3 Промышленная и жилая плотность застройки

4 Относительная высота	000087 	
5 Условные обозначения и знаки для территорий, объектов экономики и инфраструктуры	
5.1 Контурные обозначения границ территорий	
Территория, отнесенная к группе по ГО		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь территории

2 Количество населения

3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО

4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки	000088 	
Территория, отнесенная к особой группе по ГО		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь территории

2 Количество населения

3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО

4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки	000089 	
Территория, отнесенная к I группе по ГО		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь территории

2 Количество населения

3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО

4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки	000090 	
Территория, отнесенная ко II группе по ГО		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь территории

2 Количество населения

3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО

4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки	000091 	
НП с объектами, отнесенными к категории по ГО		+ 	+ 			Площадный 	1 Площадь территории

2 Количество населения

3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО

4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки	000092 	
Территория, выделенная для проведения захоронений в военное время (в числителе - на сколько тыс. погибших рассчитана, тыс. чел.; в знаменателе - площадь, км)		+ 				Площадный 	1 Площадь территории

2 Расчетное количество мест погребения населения	000093 	
Действующее кладбище (в числителе - на сколько тыс. погибших рассчитано, тыс. чел.; в знаменателе - площадь, км)		+ 				Площадный 	1 Площадь территории

2 Расчетное количество мест погребения населения	000094 	
5.2 Условные обозначения и знаки для отображения объектов экономики и инфраструктуры	
Туннель с указанием его высоты (6 м), ширины (4 м) и длины (3015 м)	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000095 	
Железнодорожный участок с указанием его протяженности (40 км), пропускной способности (18), массы состава (1200) и его длины (60 вагонов)	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000096 	
Полевой магистральный трубопровод с указанием вида горючего и емкости (в тоннах)	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000097 	
Резиново-тканевый трубопровод		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000098 	
Нефтепровод подземный (наземный - сплошная линия)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000099 	
Нефтепровод с перекачивающей станцией	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000100 	
Газопровод подземный (наземный - сплошная линия)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000101 	
Газопровод с газокомпрессорной станцией	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000102 	
Водопровод подземный (наземный - сплошная линия)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000103 	
Канализация подземная		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000104 	
Газопровод подземный		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000105 	
Теплопровод подземный (наземный - сплошная линия)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000106 	
Линия электропередачи подземная		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000107 	
Линия электропередачи воздушная		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000108 	
Аммиакопровод		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000109 	
Стационарный магистральный продуктопровод	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000110 	
Электростанции тепловые (ТЭЦ, ГРЭС). 50 - мощность, тыс. кВт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000111 	
Гидроэлектростанции (ГЭС). 200 - мощность, тыс. кВт	
	+ 	+ 	+ 		Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000112 	
Электростанции атомные (АЭС) (вокруг АЭС зона 30 км - окружность черного цвета с оранжевой окантовкой, центр круга совпадает с центром знака), 400 - мощность, тыс. кВт	
	+ 	+ 	+ 	+ 	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000113 	
Электроподстанции мощностью до 150 кВт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000114 	
Электроподстанции мощностью до 500 кВт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000115 	
Электроподстанции мощностью от 500 кВт и более	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000116 	
Промышленный объект: (в числителе - численность персонала; в знаменателе - его обеспеченность защитными сооружениями, отвечающими соответствующим нормам). Приняты следующие обозначения отраслей промышленности:

1 АВТ - автомобильная,

2 AT - атомное машиностроение,

3 ГП - газоперерабатывающие,

4 Л - легкое,

5 ЛД - лесная и деревообрабатывающая,

6 МАШ - машиностроение,

7 Н - нефтеперера-
батывающая,

8 НХ - нефтехимическая,

9 ОБ - оборонная,

10 ПП - пищевая,

11 ПР - приборостроение,

12 РБ - рыбная,

13 СМ - строительные материалы,

14 ЦМ - цветная металлургия,

15 ЧМ - черная металлургия,

16 У - угольная		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000117 	
Месторождения нефти, газа: 								  	
1 Разрабатываемые	
	+ 				Точечный 
	1 Класс объекта

2 Тип объекта 	000118 
	
2 Введенные в эксплуатацию	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000119 	
3 Разведанные	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000120 	
Нефтепереработка	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000121 	
Газопереработка	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000123 	
Шахты разработки радиоактивных веществ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000124 	
Ядерные могильники	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000125 	
Ядерные полигоны	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000126 	
Могильники химические	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000127 	
Порты кораблей с ядерными реакторами	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000128 	
Объект с ядерной энергетической установкой:

1 - подвижный;

2 - стационарный		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000129 	
Заводы переработки радиоактивных веществ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000130 	
Химически опасные объекты, использующие опасные химические вещества	
	+ 	+ 			Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000131 	
Характеристика хранилища ХОО: (в числителе - тип вещества; в знаменателе - максимальное количество, т, и в максимальной емкости, т)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000132 	
ХОО, производящие опасные химические вещества	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000133 	
Нефтебаза (склад) республиканского (областного) подчинения	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000134 	
Нефте-, газохранилище (в числителе - сокращенное обозначение материалов; в знаменателе - емкость, т)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000135 	
Взрывопожароопасные объекты (7 - количество объектов)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000136 	
Объект, содержащий АХОВ, с указанием его наименования (хлор) и количества вещества (30 т), т						Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000137 	
Авторемонтный завод (другие ремонтные заводы, стационарные ремонтные мастерские, станции технического обслуживания обозначаются соответствующими надписями; 600 - производственная мощность для ремонта предприятий и станций технического обслуживания в условных текущих ремонтах в сутки)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000138 	
Магазин, универмаг (прод. - продовольственный, пром. - промтоварный) (в числителе: 5 - количество торговых точек; в знаменателе: 10000 - пропускная способность, чел/сут)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000139 	
Предприятия общественного питания (С - столовая, Ч - чайная, К - кафе, 1000 - емкость пищеварных котлов, л)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000140 	
Стационарные автозаправочные станции (50 - пропускная способность машин, ч)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000141 	
Заправочный пункт на автомобильной дороге (Г - горючего, П - продовольствия, Т - технической помощи, О - отдыха и обогрева, с красным крестом - медицинский)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000142 	
Очистные сооружения		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000143 	
Водонапорные башни	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000144 	
Пункт водоснабжения (С - скважина, К - колодец, Р - родник, 140 - суточный дебит воды, м)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000145 	
Паромная переправа (в числителе: 3 - количество паромов, 50 - грузоподъемность, т; в знаменателе - тип парка)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000146 	
Мост на жестких опорах (Н - низководный, В - высоководный, Д - деревянный, К - каменный, М - металлический, ЖБ - железобетонный; в числителе: 120 - длина, 4 - ширина моста в м; в знаменателе: 60 - грузоподъемность, т)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000147 	
Мост на плавучих опорах (ПМП - тип парка, 120 - длина моста, м, 60 - грузоподъемность, т)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000148 	
Комбинированный мост с указанием его общей длины (150 м), типа и длины составляющих частей, грузоподъемностей, т		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000149 	
Пешеходный мост	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000150 	
Брод (в числителе: 0,8 - глубина, 120 - длина брода, м; в знаменателе - характер дна: Т - твердое, П - песчаное, В - вязкое, К - каменистое; 0,5 - скорость течения, м/с)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000151 	
Пожарный водоем (резервуар, бассейн) (в числителе: 1000 - емкость водоема, м; в знаменателе: 2 - максимальное количество одновременно устанавливаемых пожарных машин)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000152 	
Участок береговой полосы, где возможен забор воды пожарными автонасосами (40 - протяженность, м, 0,2 - скорость течения, м/с)	
	+ 				Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000153 	
Объекты, на которых продолжается работа в категорированных городах (4 - условный номер объекта; ОВ - особой важности, 1 - первой категории, 2 - второй категории; в числителе: 1500 - всего рабочих и служащих, 800 - НРС; в знаменателе: 1200 - вместимость укрытий всех типов, 600 - в том числе вместимость убежищ, отвечающих нормам ИТМ)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000154 	
Объекты, производственная деятельность которых перенесена в загородную зону (25 - номер объекта, 2 - категория объекта, 200 - численность рабочих и служащих, 600 - численность членов их семей)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000155 	
Объекты, на которых прекращена работа в категорированных городах (43 - номер объекта, 75 - численность рабочих и служащих).
Примечание - условные знаки 1, 2, 3 применяются на планах городов и крупномасштабных картах		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000156 	
6 Условные обозначения объектов ГО и обеспечения защиты населения от ЧС	
Санитарно-обмывочный пункт (960 - пропускная способность пункта за 10 ч. работы, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000157 	
Пункт специальной обработки (ДП - дегазационный пункт, ПЗ - пункт зарядки приборов и машины с указанием номера части и времени развертывания)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000158 	
Станция обеззараживания одежды с указанием производительности, кг сухого белья за 10 ч. работы (станция обеззараживания транспорта - СОТ, рядом со знаком указывается производительность в единицах техники за 10 ч. работы)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000159 	
Химико-радиометрическая лаборатория (респ. - республиканская, обл. - областная, о - объектовая, в - войсковой части)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000160 	
Расчетно-аналитическая станция (группа)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000161 	
Склад средств радиационной и химической защиты с указанием их количества, т	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000162 	
Место складирования нетабельных дегазирующих веществ с указанием их количества, т		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000163 	
Склад медицинского имущества		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000164 	
База (склад) российского и республиканского подчинения: (Прод - продовольственная, Пром - товарная, Тех - техническая; емкость базы, т)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000165 	
Склад продовольственный, промтоварный		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000166 	
Элеватор (пункт заготовки зерна), емкость, т	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000167 	
Место промышленной разработки запасов дегазирующих материалов (изв. - известь)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000168 	
Пункт выдачи средств индивидуальной защиты		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000169 	
Пункт сбора зараженной одежды и средств индивидуальной защиты (П - полковой, О - объекта экономики, Г - города, Р - района, обл. - области, респ. - республики)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000170 	
Пункт захоронения радиоактивных веществ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000171 	
Пункт хранения СИЗ (в числителе - тоннаж; в знаменателе - кол-во СИЗ, тыс. шт.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000172 	
Пункт выдачи СИЗ (в числителе - тоннаж; в знаменателе - кол-во СИЗ, тыс. шт.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000173 	
Распределительная станция (порт) и ее отделение		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000174 	
Система мониторинга взрывопожарной обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000175 	
Система мониторинга химической обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000176 	
Система мониторинга радиационной обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000177 	
Система мониторинга биологической обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000178 	
Система мониторинга инженерной обстановки (СМИК, СМИС) на ПОО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000179 	
Комбинированные системы мониторинга на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000180 	
Другие системы мониторинга на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000181 	
Центр медицины катастроф	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000182 	
Управление больничной базы	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000183 	
Медицинский распределительный пункт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000184 	
Изолятор для инфекционных больных на 300 коек	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000185 	
Больница городская (районная) (в числителе - номер больницы, в знаменателе - число коек)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000186 	
Городская поликлиника (районная) в загородной зоне		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000187 	
Амбулатория в защищенном помещении	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000188 	
Стационар для нетранспортабельных больных в защищенном помещении на 100 коек	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000189 	
Многопрофильная больница на 600 коек	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000190 	
Главная центральная районная больница на 300 коек (7 - количество больниц в районе, 5000 - коечная емкость больниц района)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000191 	
Профилированная больница на 500 коек (Т - терапевтическая, И - инфекционная, Тр - травматологическая, ПН - психоневрологическая, Д - детская, О - ожоговая, БЛП - для легкопораженных)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000192 	
Станция (отделение) переливания крови	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000193 	
Эвакуационный приемник на 150 мест		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000194 	
Склад понтонного имущества		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000195 	
Санитарно-контрольный пункт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000196 	
Санитарно-эпидемиологическая станция (Р - районная, Г - городская, Обл. - областная, Респ. - республиканская, с буквой Г рядом со знаком - головная, Д - дублер головной)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000197 	
Медицинское звено по переноске пораженных		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000198 	
Санитарный пост		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000199 	
Отряд первой медицинской помощи N 12:

1 - свернут;

2 - развернут		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000200 	
Санитарная дружина	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000201 	
Специализированная противоэпидемическая бригада (2 - номер бригады):

1 - свернута;

2 - развернута		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000202 	
Подвижный противоэпидемический отряд (2 - номер отряда):

1 - свернут;

2 - развернут		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000203 	
Медицинская рота:

1 - свернута;

2 - развернута		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000204 	
Место погрузки пораженных на автомобильный транспорт		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000205 	
Пункт приема, обработки и отправки погибших		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000206 	
Автосанитарный отряд (О - отряд, К - колонна) с указанием его номера и количеством автобусов		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000207 	
Авиасанитарная эскадрилья (один штрих - звено с указанием типа самолетов)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000208 	
Санитарный водный транспорт		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000209 	
Специализированная группа защиты животных		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000210 	
Ветеринарные лечебные учреждения (РВСт - районная ветеринарная станция, ВП - ветеринарный пункт)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000211 	
Ветеринарная лаборатория (Р - районная, обл. - областная, респ. - республиканская, с буквой Г рядом со знаком - головная, Д - дублер головной)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000212 	
Специализированная группа защиты растений		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000213 	
Агрохимическая лаборатория	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000214 	
Станция защиты растений		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000215 	
Учреждение СНЛК (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - численность личного состава СНЛК, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000216 	
Подразделение СНЛК (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - численность личного состава СНЛК, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000217 	
Точка замера дозы излучения с указанием уровня дозы излучения и времени замера		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000218 	
Склад хранения средств проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции, с указанием их количества, т		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000219 	
ПУСО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000220 	
Станция по обеззараживанию техники - СОТ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000221 	
Санитарно-обмывочный пункт - СОП	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000222 	
Станция обработки одежды - СОО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000223 	
УМЦ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000224 	
Курсы ГО муниципальных образований	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000225 	
ВУЗ, проводящий обучение специалистов в области ГО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000226 	
Автономный сейсмический пункт		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000227 	
Автономная сейсмическая станция		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000228 	
Склады (С - связи, Инж. - инженерного имущества, Прод. - продовольственного, Пром. - промтоварного, Вещ. - вещевого снабжения, Вет. - ветеринарного имущества, Г - горючего, Ат. - автотракторного имущества, 300 - емкость склада, т)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000229 	
6.1 Защитные сооружения гражданской обороны и переоборудываемые сооружения в целях ГО и ЗНТ ЧС	
Убежище (О - отдельно стоящее, 1 - степень защиты, кг/см, 170 - вместимость, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000230 	
Противорадиационное укрытие (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000231 	
Укрытие (в числителе - степень защиты от ударной волны; в знаменателе - вместимость, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000232 	
Быстровозводимое убежище (0,5 - степень защиты, кг/см, 100 - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000233 	
Защитное сооружение для пункта управления (2 - степень защиты, кг/см, 350 - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000234 	
Строящееся убежище (О - отдельно стоящее; в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000235 	
Строящееся ПРУ (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000236 	
Подвальное помещение [переоборудываемое в ЗС (ПРУ) в военное время или в угрожаемый период]		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000237 	
Заглубленное инженерное сооружение (переоборудываемое в ЗС в военное время или в угрожаемый период) (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000238 	
БВЗУ, возводимое в военное время или в угрожаемый период (в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000239 	
ЗСГО с упрощенным оборудованием возводимое  в
военное время или в угрожаемый период (в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000240 	
Простейшее быстровозводимое укрытие (40 - вместимость, чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000241 	
Простейшее быстровозводимое укрытие, перекрытое		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000242 	
6.2 Условные обозначения объектов и территорий маскировки	
Объект, подлежащий маскировке (в числителе - количество критических элементов на объекте; в знаменателе - требуемая степень маскировки объекта, %)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000243 	
Замаскированный объект (в числителе - количество критических элементов на объекте; в знаменателе - достигнутая степень маскировки объекта, %)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000244 	
Ложный объект маскировки	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000245 	
Территория, подлежащая маскировке (в числителе - площадь территории, км; в знаменателе - количество демаскирующих ориентирных указателей (целей), ед./требуемая степень маскировки, %)		+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000246 	
Замаскированная территория (в числителе - площадь территории, в км; в знаменателе - количество демаскирующих ориентирных указателей (целей), ед./достигнутая степень маскировки, %)		+ 				Площадный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000247 	
7 Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе используемые при решении задач ГО и ЗНТ ЧС*	
Аэродромы:

1 - общего назначения;

2 - 3-го класса с ВПП 1200...1700 м;

3 - 2-го класса с ВПП 1800...2400 м;

4 - 1-го класса с ВПП 2500... 3000 м;

5 - грунтовой;

6 - гидроаэродром		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000248 	
Аэродромный участок дороги с указанием его ширины (50 м) и длины (2200 м), подготовленный для взлета и посадки самолетов		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000249 	
Посадочная площадка		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000250 	
Аэропорт	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000251 	
Действующие железнодорожные направления		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000252 	
Временный перегрузочный район с указанием его перегрузочной способности (15 воинских эшелонов и два снабженческих поезда)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000253 	
Станция (порт) погрузки или выгрузки (ВС - выгрузочные станции, ВП - выгрузочный порт, пристань)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000254 	
Восстановленный железнодорожный участок с указанием срока открытия движения		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000255 	
Действующие военно-автомобильные дороги		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000256 	
Центральная автомобильная дорога		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000257 	
Фронтовая автодорога		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000258 	
Войсковая дорога		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000259 	
Колонный путь		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000260 	
Судно, транспорт (ПАС - пассажирское, РФР - рефрижераторное, ВТР - военный транспорт, БРН - брандвахтенное, ДГЗ - дезактивационное - дегазационное, ППС - противопожарное, дезактивационное, СПС - спасательное, ТНК - танкер)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000 	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000261 	
Госпитальное судно (400 - количество коек)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000262 	
Санитарный транспорт (200 - вместимость, человек)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000263 	
Понтонный транспорт					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000264 	
Баржа самоходная					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000265 	
Баржа несамоходная					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000266 	
Плавучий кран самоходный					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000267 	
Плавучий кран несамоходный					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000268 	
Плавучий причал (ПМ-61 - тип причала)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000269 	
Подвижный состав железнодорожного транспорта (Э - электровоз, Т - тепловоз, П - паровоз, К - крытый вагон, ПВ - полувагон, Ц - цистерна, ПЛ - платформа, Д - дрезина)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000 	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000270 	
Железнодорожная летучка с горючим и указанием вида и количества горючего, т					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000271 	
Воинские железнодорожные транспорты					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000272 	
Скопление железнодорожного транспорта с опасными химическими веществами					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000273 	
Указатель дорог					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000274 	
Санитарный транспорт (200 - вместимость, чел.)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000275 	
Судно, транспорт (ПАС - пассажирское, РФР - рефрижераторное, ВТР - военный транспорт, БРН - брандвахтенное, ДГЗ - дезактивационное - дегазационное, ППС - противопожарное, дезактивационное, СПС - спасательное, ТНК - танкер)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000276 	
Понтонный транспорт					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000277 	
Плавучий кран самоходный					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000278 	
Плавучий кран несамоходный					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000279 	
Плавучий причал (ПМ-61 - тип причала)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000280 	
Морской отряд обеспечения движения (РООД - речной отряд обеспечения движения)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000281 	
Корабль управления					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000282 	
Катер					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000283 	
Гидрометеорологическая станция (Г - городская, Р - районная, обл. - областная, гол. - головная)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000284 	
8 Условные обозначения, характеризующие действия органов управления, сил и средств ГО и РСЧС	
Район размещения колесных и гусеничных инженерных и специальных машин					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000285 	
Район расположения пожарных поездов - ПП					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000286 	
Район расположения восстановительных поездов - ВП					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000287 	
Исходный рубеж (рубеж ввода сил РСЧС, рубеж регулирования)	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000288 	
Разграничительная линия между участками работ в очаге поражения между подразделениями					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000289 	
Планируемое направление действий спасательных воинских формирований					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000290 	
Положение сил РСЧС в ходе проведения АСДНР к определенному времени	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000291 	
Походные колонны спасательного центра:						  			
на автомобилях	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000 
	Точечный 
	1 Класс объекта

2 Тип объекта 	000292 
	
пешим порядком					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000293 	
пункт управления (штаб) в движении					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000294 	
Походная колонна формирований материального обеспечения и тыловых подразделений					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000295 	
Перевозки сил РСЧС и ГО: 									
по железной дороге 					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000296 	
морским и речным транспортом					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000297 	
воздушным транспортом					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000298 	
Характеристика маршрутов ввода сил РСЧС и ГО ж/д транспортом (10 - номер маршрута; 4 - количество выделяемых поездов; 12 - количество перевозимых, тыс.чел.; 150 - количество перевозимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000299 	
Дегазированный проход на зараженном участке местности с указанием его номера и ширины (3 м)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000300 	
Морской отряд обеспечения движения (РООД - речной отряд обеспечения движения)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000301 	
Точка замера дозы излучения с указанием уровня дозы					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000302 	
Разведывательный дозор войсковой части ГО на танке (автомобиле, бронетранспортере - с соответствующим знаком) с указанием номера, принадлежности и времени действия					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000303 	
Разведывательный отряд соединения (части) с указанием его номера, принадлежности и времени действий					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000304 	
Разведывательная группа (звено, дозор): грхр - группа радиационной и химической разведки, гир - группа инженерной разведки, со знаком "+" красного цвета - группа медицинской разведки (Г - городского района, С - сельского района, О - объекта)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000305 	
Звено морской (речной) разведки					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000306 	
Звено разведки на средствах железнодорожного транспорта (Д - на дрезине, Т - на тепловозе, П - на паровозе, Э - на электровозе)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000307 	
Дозорное отделение на БТР (на другой технике с соответствующими знаками и надписями)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000308 	
Пеший дозор (2-3 военнослужащих)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000309 	
Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут патрулирования)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000310 	
Район воздушной разведки с указанием вида разведки (Р - радиационная разведка, ВзФ - воздушное фотографирование), типа самолета (вертолета), времени и даты ведения	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Площадной 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000311 	
Маршрут проведения полета на отбор проб воздуха самолетом-лабораторией					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000312 	
Комендант района (КМ - комендант маршрута, КУ - комендант участка)	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000313 	
Контрольно-пропускной пункт (Р - пост регулирования движения, К - комендантский пост, КТП - контрольно-технический пункт)*					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000314 	
Подвижный пост регулирования					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000315 	
Дорожный комендантский район N 1	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000316 	
Дорожный комендантский участок с указанием его номера					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000317 	
Пост радиационного и химического наблюдения (О - объектовый)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000318 	
Место выброски грузов на парашютах					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000319 	
Аварийный (поврежденный) ядерный боеприпас					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000320 	
9 Условные обозначения объектов, территорий, маршрутов и сил проведения эвакуационных мероприятий (рассредоточения персонала организаций)	
Характеристика маршрута ввода сил РСЧС и ГО морским (речным) транспортом (12 - номер маршрута; 10 - количество средств, выделяемых для перевозки; 2,5 - количество, тыс.чел.; 40 - количество перевозимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000321 	
Характеристика маршрута ввода сил РСЧС и ГО автомобильным транспортом (4 - номер маршрута; в числителе: А - асфальт, Б - бетон, Г - грунтовая дорога; 6 - ширина проезжей части; 14 - общая ширина дорожного полотна в метрах; 80 - длина маршрута в км; в знаменателе: 500 - пропускная способность дороги, машин в час; 12 - количество перевозимого л/с, тыс. чел.; 350 - количество вводимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000322 	
Сборный эвакоприемный пункт (номер СЭП) (в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000323 	
Пункты посадки населения (в числителе - номера приписанных СЭП; в знаменателе: 36,7 - численность эвакуированных тыс. чел.; Ж/Д - на железнодорожный, А - на автомобильный, В - на водный транспорт)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000324 	
Пункт высадки населения в загородной зоне (в числителе - количество прибываемого населения, тыс.чел.; в знаменателе - сроки прибытия)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000325 	
Приемный эвакуационный пункт (2 - номер пункта; в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуируемых, тыс.чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000326 	
Населенный пункт, намечаемый для размещения населения в загородной зоне (1, 17 - условные номера объектов; в числителе - численность проживающего населения; в знаменателе - численность эвакуируемого населения; 3 - площадь на одного проживающего после подселения)		+ 				Площадный 	1 Площадь НП

2 Тип объекта	000327 	
Характеристика маршрутов эвакуации (2 - номер маршрута; в числителе - номера приписанных СЭП; в знаменателе: 5 - количество колонн (пеших, автомобильных; для ж/д транспорта - количество поездов, для водного транспорта, количество судов); 4,9 - численность эвакуируемых, тыс.чел.; П - пешим порядком, Ж/Д - железнодорожным, А - автомобильным, В - водным транспортом)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000328 	
Загородная зона	
	+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000329 	
Зона (район) рассредоточения персонала (населения), объектов, материальных и культурных ценностей в загородной зоне (в числителе - номер района; в знаменателе - численность эвакуированного населения, тыс.чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000330 	
Безопасный район (в числителе - номер района; в знаменателе - численность эвакуированного населения, тыс.чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000331 	
Район с минимальными поражающими факторами (в числителе - номер района; в знаменателе - количество объектов, ед./ материальных и культурных ценностей, т/рассредоточиваемого персонала (эваконаселения), тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000332 	
ЗАТО, подлежащее эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./ материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000333 	
Территория, отнесенная к первой группе по ГО, подлежащая проведению эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000334 	
Территория, отнесенная ко второй группе по ГО, подлежащая проведению эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000335 	
Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне катастрофического затопления территории (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000336 	
Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне возможного опасного химического заражения местности (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000337 	
Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения территории (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Площадный 	1 Площадь зоны

2 Тип объекта	000338 	
Объект эвакуации, отнесенный к категории "ОВ" (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс.чел.)*		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000339 	
Объект эвакуации, отнесенный к первой категории по ГО (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс.чел.)*		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000340 	
Объект эвакуации, отнесенный ко второй категории по ГО (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс.чел.)*		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000341 	
Другой объект эвакуации (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс.чел.)*		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000342 	
Эвакуационная комиссия - ЭК (в числителе - номер ЭК; в знаменателе - численность ЭК, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000343 	
Пункт посадки эваконаселения - ППЭ (в числителе - номер ППЭ; в знаменателе - погрузочная способность, тыс.чел. в сутки)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000344 	
Сборный эвакуационный пункт (номер СЭП) (в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000345 	
Промежуточный пункт проведения эвакуации (в числителе - номер ПППЭ; в знаменателе - пропускная способность автомобильной техники, ед./кол-во эвакуированного населения, тыс.чел. в сутки)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000346 	
Пункт погрузки материальных и культурных ценностей на транспорт - ППМ (в числителе - номер ППМ; в знаменателе - погрузочная способность ППМ, т в сутки)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000347 	
Маршрут эвакуации регионального значения	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000348 	
Маршрут эвакуации СЭП	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000349 	
Эвакоприемная комиссия - ЭПК (в числителе - номер ЭПК; в знаменателе - численность ЭПК, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000350 	
Группа управления на маршрутах пешей эвакуации населения - ГУЭМ (в числителе - номер ГУЭМ; в знаменателе - численность ГУЭМ, чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000351 	
Пункт выгрузки материальных и культурных ценностей с транспортных средств - ПВМ (в числителе - номер ПВМ; в знаменателе - возможности по разгрузке техники на ПВМ, т в сутки)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000352 	
Приемный эвакуационный пункт - ПЭП (в числителе - номер ПЭП; в знаменателе - возможности по распределению эваконаселения на ПЭП, тыс.чел. в сутки)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000353 	
Пункт временного размещения - ПВР (в числителе - номер ПВР; в знаменателе - вместимость ПВР, тыс. чел.)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000354 	
10 Условные обозначения технических средств сил ГО и РСЧС при ведении АСДНР	
Бронетранспортер					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000355 	
Автомобили: 									
санитарный	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000 
	Точечный 
	1 Класс объекта

2 Тип объекта 	000356 
	
малой грузоподъемности					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000357 	
средней грузоподъемности					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000358 	
большой грузоподъемности					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000359 	
Тягачи: 					  	  		  	
автомобильный	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000 
	Точечный 
	1 Класс объекта

2 Тип объекта 	000360 
	
гусеничный					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000361 	
танковый					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000362 	
Специальное средство на базе мотоцикла					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000363 	
Большегрузный автоприцеп (трейлер)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000364 	
ПТС - плавающий транспортер					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000365 	
Гусеничная инженерная машина (Б - бульдозер, ИМР - инженерная машина разграждения, БАТ - путепрокладчик, Э - экскаватор)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000366 	
ГСП - гусеничный самоходный паром					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000367 	
Танковый мостоукладчик					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000368 	
Понтонный парк (ПМП - понтонно-мостовой парк, ТПП - тяжелый понтонный парк, ЛПП - легкий понтонный парк, ДПП - десантируемый понтонный парк)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000369 	
Парк наплавного железнодорожного моста					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000370 	
Колесные инженерные и специальные машины (Э - экскаватор, Г - грейдер, К - кран, компрессор, ПЭС - передвижная электростанция, БЗ - бензозаправщик, С - самосвал)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000371 	
Специальные химические машины (АРС - авторазливочная станция, ДДА - дезинфекционная установка, ПМ - поливомоечная машина)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000372 	
Самолет специального назначения (ВзПУ - воздушный пункт управления, С - самолет связи, со знаком "+" красного цвета - санитарный самолет, РХ - радиационной и химической разведки)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000373 	
Сборный пункт поврежденных машин (А - автомобилей, Т - тракторов, И - инженерных машин)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000374 	
Вертолет специального назначения	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000375 	
Корабль управления					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000376 	
Катер					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000377 	
Пожарный автонасос					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000378 	
Пожарная автоцистерна					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000379 	
Пожарная автолестница					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000380 	
Пожарная переносная мотопомпа					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000381 	
Пожарный катер					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000382 	
Автомобиль газо-водяного тушения					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000383 	
Грузовой автомобиль с навесным шестереночным насосом					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000384 	
11 Условные обозначения систем связи, мониторинга, оповещения и информирования населения	
Стационарные узлы связи государственной сети: 1 - незащищенный; 2 - защищенный	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000385 	
Приемные радиоцентры: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Под знаком могут указываться типы и количество радиоприемников		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000386 	
Передающие радиоцентры: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Под знаком могут указываться типы и количество радиоприемников		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000387 	
Узел (пункт) контроля безопасности связи: 1 - подвижный; 2 - стационарный	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000388 	
Элементы узлов связи: 1 - телеграфная станция; 2 - телефонная станция; 3 - междугородная телефонная станция (ЭПС - электропитающая станция)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000389 	
Радиопередачики: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Внутри знака указана мощность радиопередатчика, кВт. Под знаком - диапазон волн	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000390 	
Радиоприемник. Внутри знака указан тип радиоприемника	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000391 	
Аппаратная (станция) связи, командно-штабные машины: 1 - на автомобиле; 2 - на бронетранспорте. Внутри знака указывается тип аппаратной (станции) связи		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000392 	
Станции космической связи: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная. Внутри знака указывается тип станции (У - узловая, А - автономная)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000393 	
Радиостанции:1 - подвижная, 2 - переносная; 3 - танковая. Внутри знака указывается тип радиостанции	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000394 	
Радионаправление	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000395 	
Радиосеть	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000396 	
Радиорелейные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000397 	
Радиорелейная линия связи	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000398 	
Тропосферные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000399 	
Телеграфная буквопечатающая связь: 1 - засекреченная; 2 - открытая					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000400 	
Телеграфная слуховая связь по радио: 1 - засекреченная; 2 - открытая					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000401 	
Телефонная связь: 1 - засекреченная аппаратурой гарантированной стойкости; 2 - правительственная; 3 - засекреченная аппаратурой временной стойкости; 4 - открытая		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000402 	
Факсимильная связь: 1 - засекреченная; 2 - открытая	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000403 	
Передача данных: 1 - засекреченных; 2 - открытых		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000404 	
Аппаратура громкоговорящей связи					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000405 	
Аппаратура оповещения (внутри знака указывается тип аппаратуры)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000406 	
Радиовещательные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная. Внутри знака указана мощность, рядом со знаком - диапазон частот	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000407 	
Полевая кабельная линия связи: 1 - построенная; 2 - планируемая. Указаны: условный номер линии, тип кабеля и аппаратуры уплотнения		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000408 	
Постоянная воздушная линия связи: 1 - построенная; 2 - планируемая. Указаны: первая цифра - количество цепей из цветного металла; вторая - стальных цепей; в скобках - номера цепей (трехзначные числа - цветной металл, четырехзначные - сталь)		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000409 	
Информационное направление. Условными знаками показаны виды связи, а цифрами - их количество	
	+ 			Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000410 	
Фельдъегерско-почтовая связь: 1 - узел; 2 - станция. Внутри указан номер полевой связи	
	+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000411 	
Спутник связи. "Грань" - условное наименование спутника	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000412 	
Стационарная кабельная подземная (подводная) линия связи с указанием типа кабеля количества четверок (пар), диаметра жил		+ 				Линейный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000413 	
Ось (рокада). Внутри указано количество каналов образованных: 60 - проводными, 22 - радиорелейными, 12 - тропосферными средствами связи					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000414 	
Вычислительные центры: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Внутри знака указывается номер ВЦ					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000415 	
Электронно-вычислительные машины: 1 - автомобильная; 2 - в бронетранспортере					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000416 	
Оконечные устройства электронно-вычислительной машины: 1 - дисплей; 2 - печатающее устройство					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000417 	
Пункты фельдъегерско-почтовой связи (ОП - обменный пункт, СД - сбора донесений, ФС - фельдъегерской связи Министерства связи, СС - спецсвязи Министерства связи)					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000418 	
Резерв сил и средств связи с указанием его состава	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000419 	
Подвижная ремонтная мастерская средств связи					Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000420 	
"Бегущая строка" ОКСИОН. Указаны сектор и глубина охвата, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000421 	
Речевые громкоговорители ОКСИОН. Указан круг "оповещения" с радиусом фактического оповещения, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000422 	
Видеостена терминального комплекса ОКСИОН. Указаны сектор и глубина охвата, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000423 	
"Бегущая строка" СЗИОНТ. Указан сектор его охвата, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000424 	
Речевые громкоговорители СЗИОНТ. Указан круг "оповещения" с радиусом фактического оповещения, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000425 	
Видеостена терминального комплекса СЗИОНТ. Указаны сектор и глубина его охвата, м	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000426 	
Сирена СО. Указан круг "оповещения" с радиусом фактического оповещения, км	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000427 	
Ревун СО. Указан круг "оповещения" с радиусом фактического оповещения, км	
				Отобра-
жается на картах масштабом более 1:25000	Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000428 	
12 Условные обозначения органов управления и сил ГО и РСЧС	
Пункт управления (оперативная группа) Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000429 	
Пункт управления РЦ МЧС России (оперативная группа)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000430 	
Пункт управления органа управления территориальной подсистемы РСЧС (субъекта Российской Федерации)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000431 	
Пункт управления органа управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000432 	
Пункт управления ГО республики в составе России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000433 	
Пункт управления органа управления районного (муниципального) звена территориальной подсистемы РСЧС	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000434 	
Пункты управления ГО объектов экономики и инфраструктуры	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000435 	
Поисково-спасательный отряд	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000436 	
ПСС - поисково-спасательная служба: РПСС - республиканская; ОблПСС - областная; КрПСС - краевая	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000437 	
Командно-
наблюдательный пункт командира роты	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000438 	
Район расположения военизированного горноспасательного [газоспасательного) отряда (ВГСО)]	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000439 	
Дивизия постоянной готовности (цвет знака и подтушевки внутри него - по роду войск; в соединениях сокращенного состава затушевывается только верхняя половина знака по диагонали линии)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000440 	
Дивизия сокращенного состава (цвет знака и подтушевки внутри него - по роду войск; в соединениях сокращенного состава затушевывается только верхняя половина знака по диагонали линии)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000441 	
Район расположения военизированных пожарных частей (ВПЧ)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000442 	
Район расположения военизированных пожарных отрядов (ВПО)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000443 	
Орган управления СЦО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000444 	
Орган управления ЛСО	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000445 	
Орган управления СЗИОН	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000446 	
Орган управления ОКСИОН	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000447 	
ППУ ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000448 	
ЗПУ ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000449 	
ЗЗПУ ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000450 	
ГЗПУ ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000451 	
ПУ территориальных органов ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000452 	
ППУ администрации субъекта РФ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000453 	
ЗПУ администрации субъекта РФ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000454 	
ЗЗПУ администрации субъекта РФ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000455 	
ПУ ОМС	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000456 	
ППУ ГУ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000457 	
ЗПУ ГУ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000458 	
ЗЗПУ ГУ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000459 	
ППУ РЦ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000460 	
ЗПУ РЦ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000461 	
ЗЗПУ РЦ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000462 	
ГЗПУ РЦ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000463 	
ПУ СВФ МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000464 	
ПУ подразделения ФПС МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000465 	
ПУ спасательной службы	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000466 	
13 Условные обозначения и знаки для частей и подразделений сил ГО и РСЧС	
Спасательный центр (СЦ) МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000467 	
Спасательный отряд	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000469 	
Авиационное спасательное военизированное формирование МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000470 	
Специальное формирование гражданской обороны (СФ ГО)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000471 	
ПЧ - противопожарная часть	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000472 	
ПД - противопожарное депо	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000473 	
СПЧ - специальная противопожарная часть	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000474 	
РПСО МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000475 	
ПСО МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000476 	
Филиал РПСО МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000477 	
ПСС МЧС России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000478 	
СС ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000479 	
СС ОИВ субъекта РФ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000480 	
СС муниципального образования	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000481 	
СС организации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000482 	
АСФ ФОИВ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000483 	
АСФ ОИВ субъектов РФ	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000484 	
АСФ муниципального образования	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000485 	
АСФ организации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000486 	
Федеральный дорожный орган	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000487 	
Производственные структурные подразделения федеральных дорожных органов	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000488 	
Дорожный орган субъекта Российской Федерации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000489 	
Производственные структурные подразделения дорожных органов субъектов Российской Федерации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000490 	
Министерство внутренних дел Российской Федерации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000491 	
Главное управление МВД России	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000492 	
Министерство (главное управление, управление) внутренних дел субъекта Российской Федерации, окружное управление материально-технического и военного снабжения		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000493 	
Городской, районный, линейный отдел внутренних дел с соответствующей надписью	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000494 	
Отделение полиции с указанием номера	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000495 	
Пункт управления Министерства путей сообщения	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000496 	
Пункт управления железной дороги	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000497 	
Пункт управления Федерального агентства правительственной связи Российской Федерации	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000498 	
Пункт управления Главного управления правительственной связи	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000499 	
Узел правительственной связи - общее обозначение (без раскрытия состава): 1 - полевой; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный; 4 - опорный; 5 - вспомогательный. Принадлежность узла связи обозначается флагом соответствующего пункта управления (штаба) или условным номером		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000500 	
Военный комиссариат области (края, республики)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000501 	
Загородный пункт управления военного комиссариата области	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000502 	
Военный комиссариат города (ВКР - района)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000503 	
Оперативная группа вида Вооруженных сил по ликвидации последствий аварии ядерных боеприпасов		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000504 	
Группа обеспечения движения		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000505 	
Отделение пожарной разведки		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000506 	
Нештатные аварийно-спасательные формирования (территориальные и организаций) - НАСФ. С указанием типа формирования, например: СК - Сводная команда (т - территориальная; о - организации)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000507 	
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (НФГО). С указанием типа формирования, например: Звено подвоза воды - ЗПВ (т - территориальная; о - организации)		+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000508 	
14 Условные обозначения районов расположения подразделений сил ГО и РСЧС	
Район расположения военизированного горноспасательного [газоспасательного) отряда (ВГСО)]	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000509 	
Район расположения военизированных пожарных частей (ВПЧ)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000510 	
Район расположения пожарных поездов (ПП)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000511 	
Район расположения военизированных пожарных отрядов (ВПО)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000512 	
Район расположения восстановительных поездов (ВП)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000513 	
Район расположения пожарной части (ПЧ)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000514 	
Район расположения пожарно-спасательного отряда (ПО)	
	+ 				Точечный 	1 Класс объекта

2 Тип объекта	000515 	

 Библиография 
		
[1] 	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	
[2] 	Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне"	
[3] 	Федеральныйо закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	
[4] 	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"	
[5] 	Постановление Госатомнадзора России от 10 октября 2000 г. N 11 "Об утверждении и введении в действие руководства по безопасности РБ-012-2000* "Требования к содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности на радиационноопасных объектах народного хозяйства" 	
[6] 	Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий. М.: МЧС России, 2004	
[7] 	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" 	

УДК 614.894:006.354 	ОКС 13.200 	
	
Ключевые слова: условные обозначения, знаки, правила нанесения, карта, возможная обстановка