|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ВАРНАР РАЙОНĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** ВУРНАРС**КИЙ РАЙОН** |
| **УЙКАС-КИПЕК**  **ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  ЙЫШАНУ  **«30» март 2022 ҫ. № 19**  **Уйкас-Кипек ялĕ** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ОЙКАС-КИБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **«30» марта 2022 г. № 19**  **д.Ойкас-Кибеки** |

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики в период возникновения неблагоприятных природно-клима­ти­чес­ких условий в 2021 году

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закону Чувашской Республики от 15.11.2007г. №72 «Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах», во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.02.2012г. № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике» в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести в период:

с 30 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (далее - временное ограничение движения в весенний период) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси;

2. Установить:

-перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (участков таких автомобильных дорог) Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения движения согласно [приложению № 1](http://rosavtodor.ru/doc/ogranichenie_2012/pril_1_prik_3.xls) к настоящему постановлению;

-применительный перечень транспортных средств, превышающих допустимую осевую нагрузку на ось согласно приложению № 2

3. Разместить информацию о введении временных ограничений в весенний и летний периоды по автомобильным дорогам местного значения на сайте администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Осуществлять контроль за соблюдением режима движения на автомобильных дорогах, расположенных в границах поселения в период ограничения движения и применять в отношении нарушителей санкции в пределах своих полномочий или привлекать ГИБДД, представителей Гостехнадзора и собственников дорог;

при необходимости увеличить сроки ограничения движения по улицам и грунтовым дорогам.

## Глава Ойкас-Кибекского сельского поселения

## Вурнарского района Чувашской Республики: А.В.Петров

Приложение № 1

к постановлению администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

от «30» марта 2022 г. № 19

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог общего пользования местного значения

(участков таких автомобильных дорог) в Ойкас-Кибекском сельском поселении Вурнарского района Чувашской Республики, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения движения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование  автомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства\* | | |
| одиночной оси | двухосной  тележки | трехосной  тележки |
| тс(кН) | тс(кН) | тс(кН) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Автодорога "Шихазаны-Калинино" Синь-Сурьял | 9,441 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Вурнары-Убеево-Красноармейское»-Усландыр-Янишево | 9,009 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Вурнары-Убеево-Красноармейское»-Малые Яуши-Мулакасы | 4,484 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Итого | 22,934 |  |  |  |

общего пользования нагрузки на ось транспортного средства определены на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полученных по результатам оценки технического состояния автомобильной дороги.

Приложение №2

к постановлению администрации

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района

от «24» марта 2021 г. № 22

П Е Р Е Ч Е Н Ь

транспортных средств, превышающих допустимую осевую нагрузку на ось

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одноосные АТС | Двухосные АТС | **Трехосные АТС** |
| **8 (80) тс (кН)** | **7 (70) тс (кН)** | **6 (60) тс (кН)** |
| ЗИЛ-В43318  ЗИЛ-442160  ЗИЛ-В44231  КамАЗ-4325  КамАЗ-4425  КамАЗ-4925  КамАЗ-5315  КамАЗ-5325  КРАЗ – 5131ВЕ  КРАЗ – 5131НЕ  КРАЗ – 5133В2  МАЗ-5335 МАЗ-53352  МАЗ-53362 МАЗ-53363  МАЗ-53366 МАЗ-53371  МАЗ-5429 МАЗ-54326  МАЗ-53371-031  МАЗ-54331-020  DAF, ERF, MERCEDES – BENZ,  MAN, IVECO, RENAULT, SCANIA  SISU, SCODA LIAZ,STEYR, TATRA, VOLVO - всех модификаций | КамАЗ-53211 КамАЗ-53212  КамАЗ-53218  КамАЗ-53229-40  КамАЗ-55111  КРАЗ –257Б1 КРАЗ-260-010  КРАЗ-260-Г-010  КРАЗ-6322-016  КРАЗ-6322-150  КРАЗ-63221-016  КРАЗ-64371 КРАЗ-643721  КРАЗ-64374  КРАЗ-64431-82  КРАЗ-6444 КРАЗ-6446  КРАЗ-65053-300  КРАЗ-65053-400  КРАЗ-65101-100  КРАЗ-65101-200  МАЗ-6303-020 МАЗ-63031  МАЗ-6317-020 МАЗ-64221  МАЗ-64224 МАЗ-64226  МАЗ-64229-027  УРАЛ-4320-1911 УРАЛ-4320-0911  DAF , MAN, IVECO– МАГИРУС,  IVECO, MERCEDES-BENZ,  MOL N V, RENAULT, SCANIA,  SISU, SCODA LIAZ, STEYR, TATRA, VOLVO - всех модификаций | МАЗ-537  МАЗ-74131  MERCEDES – BENZ  RENAULT  SCANIA  SISU  SCODA LIAZ  STEYR  OAF  TATRA  ( всех модификаций) |
| **7 (70)** | **6 (60)** | **5 (50)** |
| ЗИЛ-130-76 ЗИЛ-130В1-76  ЗИЛ-130Г-76 ЗИЛ-130ГУ-76  ЗИЛ-431410 ЗИЛ-431510  ЗИЛ-431610 ЗИЛ-431810  ЗИЛ-432900 ЗИЛ-432902  ЗИЛ-432910 ЗИЛ-433100  ЗИЛ-433102 ЗИЛ-433104  ЗИЛ-433110 ЗИЛ-433186  ЗИЛ-433300 ЗИЛ-433302  ЗИЛ-43330А ЗИЛ-433360  ЗИЛ-433510 ЗИЛ-441610  ЗИЛ-В44218 ЗИЛ-442300 | ЗИЛ-133Г2  ЗИЛ-133Г4  ЗИЛ-133Г42  ЗИЛ-ГЯ  ЗИЛ-541600  КамАЗ-53213  КРАЗ-255Б1  УРАЛ-55223 | КамАЗ-6540  УРАЛ-5323Я |
| **5 (50)** | **4 (40)** | **4 (40)** |
| ЗИЛ-130  ЗИЛ-432720  КамАЗ-4326  КамАЗ-43261 | ЗИЛ-131 ЗИЛ-131В ЗИЛ-133Г1  КамАЗ-4310 КамАЗ-43101  КамАЗ-43105 КамАЗ-43106  КамАЗ-43114 КамАЗ-5320  КамАЗ-53202 КамАЗ-53208  УРАЛ-375Д УРАЛ-375С-К1  УРАЛ-375Н УРАЛ-375СН  УРАЛ-377Н УРАЛ-377СН  УРАЛ-4320 УРАЛ-4320-01  УРАЛ-4320-31 УРАЛ-43202-01  УРАЛ-43202-10-0351 УРАЛ-43204-10  УРАЛ-43223 УРАЛ-4420-01  УРАЛ-5557 УРАЛ-5557-10 |  |