АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Паспорт

контейнерной площадки

для сбора твердых бытовых отходов

составлен по состоянию на " 01 " октября 2019 г.

N 00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта:

с. Малые Кибечи

ул. Железнодорожная

Утверждаю:

Заместитель главы администрации –

начальник отдела по развитию

 общественной инфраструктуры                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Филиппова

                                                   подпись         фамилия

                                                     "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

                                                              МП

г. Канаш 2019г.

Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Показатель | Наименование организации | Юридический адрес | Телефон, эл. почта |
| Землепользователь (балансодержатель, владелец) объекта | Администрация Малокибечского сельского поселения Канашского района | Чувашская Республика, Канашский район, ул. Михаила Георгиева, д.2 | 62-1-35 kan-mkibech@cap.ru |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

                      Данные о контейнерной площадке

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Показатель | Значение |
| Тип покрытия контейнерной площадки | ж/б плита |
| Наличие фундамента | Нет |
| Наличие пандуса от проезжей части (для площадок с контейнерами на колесиках) | Нет |
| Наличие ограждения (бордюра) высотой 7 - 10 см (для площадок с контейнерами на колесиках) | Нет |
| Наличие ограждения с трех сторон высотой не менее 1,2 м | Да |
| Наличие дорожного покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора | Да |
| Доставка переносных мусоросборников к местам подъезда мусоровозных машин | Нет |
| Наличие освещения в местах подъездов к контейнерам и стационарным мусоросборникам | Да |
| Ландшафтное обустройство, наличие зеленых насаждений | Нет |
| Удаленность от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние | не менее 20 м, но не более 100 м |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Длина, мм | Длина общая (с противовесами), мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| Размеры контейнерной площадки | 4,4 |  | 1,3 | 1,80 |

                        Характеристики оборудования

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Показатель | Значение |
| Тип оборудования | контейнероткрытого типа |
| Возможность размещения дополнительной единицы оборудования | Нет |
| Емкость оборудования, м3 | 0,75 |
| Габариты оборудования, мм |  |
| Материал изготовления оборудования | Железо |
| Количество установленных на площадке, шт. | 3 |
| Год установки | 2019 |
| Полезный срок службы, год окончания использования оборудования |  |

                              Прочие сведения

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Показатель | Значение |
| Жилой фонд | благоустроенный |
| График сбора ТБО, количество дней в неделю | 2 раза |
| Перечень пользователей площадкой | 1. ул. Железнодорожная2. ул. Лесная3. ул. Ленина с дома №1 по №174. ул. Советская с дома №1 по №185. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Количество заключенных договоров, ед. |  |
| Потенциальное количество производителей ТБО, ед. |  |
| Производится ли раздельный сбор пищевых отходов и вторсырья | Нет |

                      Организация подъездов (обходов)

              специального транспорта к контейнерной площадке

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Показатель | Значение |
| Ширина подъездных путей к контейнерной площадке | менее 3.5 м(недопустимо)3.5 м и более |
| Ширина подъездных путей к технологической площадке для мусоровозов | менее 3.5 м(недопустимо)3.5 м и более |
| Проезд к контейнерной площадке сквозной и исключает движение задним ходом | ДаНет |
| Расстояние в месте разгрузки от фронтальной стенки контейнера до мусоровоза | менее 3.0 м(недопустимо)3.0 м и более |