Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики
от 11 июля 2006 г. N 258
"О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы"
(с изменениями от 22 мая 2008 г.)
 
 В целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг согласно Федеральному закону от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:
 1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы (прилагается).
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи (В.Г.Тимофеев).
 
 Глава города Чебоксары 	 Н.И.Емельянов	
 
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22 мая 2008 г. N 1014 в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования  названного решения
 См. текст Программы в предыдущей редакции
 
Утверждена
 решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от 11 июля 2006 г. N 258
 
 Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы
(с изменениями от 22 мая 2008 г.)
 
 Паспорт Программы
 
 1. Наименование Программы     Программа  комплексного   развития   систем
                               коммунальной     инфраструктуры      города
                               Чебоксары на 2006-2010 годы.
 
 2. Основания  для  разработки Федеральный закон от  30.12.2004  N  210-ФЗ
 Программы                     "Об    основах    регулирования     тарифов
                               организаций коммунального комплекса";
                               постановление   Правительства    Российской
                               Федерации   от   31.12.2005   N   865    "О
                               дополнительных    мерах    по    реализации
                               федеральной целевой программы  "Жилище"  на
                               2002-2010 годы".
 
 3. Заказчик Программы         Администрация города Чебоксары.
 
 4. Разработчик Программы      Управление ЖКХ и  энергетики  администрации
                               города Чебоксары.
 
 5. Цели и задачи Программы    Обеспечение                     устойчивого
                               социально-экономического  развития  города,
                               развитие систем коммунальной инфраструктуры
                               в соответствии с потребностями жилищного  и
                               промышленного   строительства,    повышение
                               качества  производимых   для   потребителей
                               товаров  (оказываемых   услуг),   улучшение
                               экологической   ситуации   на    территории
                               города.
 
 6. Исполнители Программы      Организации коммунального комплекса  города
                               Чебоксары.
 
 7. Объемы     и     источники Объем   финансирования   на всю Программу -
 финансирования                3280250 тыс.руб., в том числе на  2008-2010
                               годы - 3090860 тыс.руб.
                               Источники финансирования:
                               средства    организаций       коммунального
                               комплекса,   участвующих   в     реализации
                               программы   комплексного  развития   систем
                               коммунальной     инфраструктуры,    которые
                               необходимы      для       реализации     их
                               инвестиционных  программ,   поступающие  от
                               реализации    товаров    (оказания   услуг)
                               указанных       организаций,    в     части
                               установленных      надбавок    к      ценам
                               (тарифам)     для   потребителей города,  а
                               также за счет платы за подключение к  сетям
                               инженерно-технического      обеспечения   -
                               3174250 тыс.руб.;
                               федеральный бюджет - 70000 тыс.руб.;
                               республиканский бюджет - 26000 тыс.руб.;
                               бюджет г.Чебоксары - 10000 тыс.руб.
 
 8.    Сроки        реализации 2006-2010 годы.
 Программы
 
 9.    Ожидаемые      конечные Развитие систем коммунальной инфраструктуры
 результаты                    в соответствии с потребностями жилищного  и
                               промышленного   строительства,    повышение
                               качества  производимых   для   потребителей
                               товаров  (оказываемых   услуг),   улучшение
                               экологической   ситуации   на    территории
                               города;
                               снижение потерь энергоресурсов  в  системах
                               коммунальной инфраструктуры.
 
 10.   Система    контроля  за Управление     Программой      осуществляют
 исполнением Программы         управление   ЖКХ   и   энергетики,    отдел
                               строительства     администрации      города
                               Чебоксары,
                               Контроль    за    реализацией     Программы
                               осуществляет      постоянная       комиссия
                               Чебоксарского городского Собрания депутатов
                               по     жилищно-коммунальному     хозяйству,
                               энергетике, строительству, благоустройству,
                               архитектуре, транспорту и связи.
                               Исполнители Программы ежегодно к 15 февраля
                               представляют   в    администрацию    города
                               Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание
                               депутатов информацию о проделанной работе и
                               ходе       выполнения       запланированных
                               мероприятий.
 
 1. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости разработки Программы
 
 Инженерное обеспечение города состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города.
 Водоснабжением и водоотведением потребителей г.Чебоксары обеспечивает ЧМУПП "Водоканал". Мощность водозаборных сооружений составляет 340 тыс. м3/сутки. Данная мощность позволяет обеспечивать потребителей города необходимым количеством воды с учетом перспективы застройки города. Однако 1, 2, 3 блоки очистки нуждаются в реконструкции.
 Протяженность водопроводных сетей г.Чебоксары составляет 548,7 км, из них 325 км нуждаются в замене.
 Протяженность канализационных сетей - 519,8 км, из них 363,9 км нуждаются в замене. Для обеспечения потребности в водоотведении строящихся объектов в Северо-западном районе г.Чебоксары необходимо завершение строительства шахтного канализационного коллектора.
 Теплоснабжение потребителей центральной части и Ново-Южного района города осуществляется от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 Чувашского филиала ОАО "ТГК-5". Мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 позволяют обеспечивать тепловой энергией строящиеся объекты в центре города и Ново-Южном районе. Для подключения перспективных потребителей необходимо выполнить реконструкции магистральных тепловых сетей. Северо-Западный, Юго-Западный районы, пос.Южный, пос.Альгешево, часть домов в центре города обеспечиваются теплоснабжением от 58 муниципальных котельных суммарной мощностью 764,1 Гкал/ч, которые обслуживает ООО "Коммунальные технологии" (далее - ООО "КТ"). Средний физический износ оборудования в котельных составляет 55%, большинство маломощных котельных имеют низкий КПД и нуждаются в модернизации. В настоящее время протяженность муниципальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 301 км, физический износ данных сетей - 65%. Для обеспечения застраиваемых объектов тепловой энергией необходимо выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности.
 Электроснабжение города осуществляется от подстанций ОАО "Чувашэнерго" по распределительным электрическим сетям ОАО "Чебоксарские городские электрические сети" (далее - ОАО "ЧГЭС"). Подстанции ОАО "Чувашэнерго" в настоящее время перегружены и не позволяют обеспечивать качественным электроснабжением перспективных потребителей.
 Муниципальные объекты электроснабжения находятся на обслуживании ОАО "ЧГЭС" и включают 502 трансформаторные подстанции мощностью 413816 кВА и линий электропередач протяженностью 1623 км. Средний физический износ данных сетей составляет около 60%. Для подключения перспективных потребителей необходима модернизация существующих и строительство новых электрических сетей.
 Исключен.
См. текст  абзаца восьмого раздела 1
 Исключен.
См. текст  абзаца девятого раздела 1
 Исключен.
См. текст  абзаца десятого раздела 1
 В соответствии с Генеральным планом города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 8 декабря 2004 года N 1456, потребность в обеспечении энергоресурсами планируемых к застройке в 2006-2010 годах объектов следующая: тепловой энергией - 163,734 Гкал/час, электроэнергией - 59738 кВт, водоснабжением - 30432, 6 м3/сутки, водоотведением - 30432,6 м3/сутки, в том числе в 2008-2010 годах: тепловой энергией - 118 Гкал/час, электроэнергией - 68848,5 кВт (в том числе комплексная застройка - 49344,5 кВт, уплотнительная застройка - 19504 кВт), водоснабжением - 18259,6 м3/сутки, водоотведением - 18259,6 м3/сутки.
 Для обеспечения данных нагрузок городская система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.
 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города - это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города.
 
Таблица 1.
 
 Исключена.
См. текст  таблицы 1
 
 2. Основные цели Программы
 
 Основной целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города.
 
 3. Основные направления Программы
 
 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы включает следующие основные направления:
 1. Водоснабжение;
 2. Водоотведение;
 3. Теплоснабжение;
 4. Электроснабжение;
 5. Исключен.
См. текст  пункта 5 абзаца первого раздела 3
 Программа составлена с учетом планируемого в 2006-2010 годах строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры.
 Каждое из направлений Программы включает в себя мероприятия по строительству новых объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов соответствующими видами ресурсов в достаточном количестве, а также мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сетей инженерно-технического обеспечения.
 Мероприятия Программы представлены в  приложении.
 
 4. Сроки и механизм реализации Программы
 
 Реализация Программы рассчитана на 2006-2010 годы. На первом этапе - в 2006 году в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на основании условий технического задания, утверждаемого главой города Чебоксары, организациями коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы развития системы коммунальной инфраструктуры с указанием объемов выполняемых работ, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются решением Чебоксарского городского Собрания депутатов. На основании инвестиционных программ будут ежегодно утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение. До утверждения данных тарифов и надбавок мероприятия Программы по строительству новых сетей будут выполняться за счет застройщиков земельных участков по выданным энергоснабжающими предприятиями техническим условиям.
 На втором этапе - 2007-2010 годы после утверждения надбавок к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости мероприятия Программы по строительству новых сетей будут выполняться организациями коммунальной инфраструктуры за счет средств, полученных от платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
 Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей инженерно-технического обеспечения, не связанных с новым строительством, будут выполняться организациями коммунальной инфраструктуры за счет средств, полученных от реализации товаров (оказания услуг) по тарифам для потребителей и надбавок к тарифам для потребителей.
 Для привлечения средств с федерального и республиканского бюджетов администрацией города Чебоксары будут ежегодно представляться заявки в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики для включения отдельных мероприятий Программы по реконструкции и модернизации сетей инженерно-технического обеспечения в федеральную и республиканскую адресные инвестиционные программы.
 
 5. Ресурсное обеспечение Программы
 
 Ориентировочный объем финансирования в ценах 2006 года на всю программу составляет 3280250 тыс.руб., в том числе средства организаций коммунального комплекса - 3174250 тыс.руб., средства федерального бюджета - 70000 тыс.руб., средства республиканского бюджета - 26000 тыс.руб., средства бюджета г.Чебоксары - 10000 тыс.руб. Из них объем финансирования для реализации мероприятий Программы на 2008-2010 годы в ценах 2008 года составляет 3090860 тыс.руб. за счет средств организаций коммунального комплекса.
 Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
 Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.
 
 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
 
 Управление Программой осуществляют управление ЖКХ и энергетики, отдел строительства администрации города Чебоксары,
 Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи.
 Исполнители Программы ежегодно к 15 февраля представляют в администрацию города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий.
 
 Первый заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ 	 Ю.А.Шилов	
 
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22 мая 2008 г. N 1014 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования  названного решения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение
к  Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
города Чебоксары на 2006-2010 годы
 
 Мероприятия
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы
(с изменениями от 22 мая 2008 г.)

 ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │    N    │   Наименование объекта, виды работ    │  Ед.изм.   │  Мощность,  │  стоимость   │  Стоимость   │ Этапы реализации и объем финансовой │
 │   п/п   │                                       │            │ объем работ │   работ на   │   работ на   │ потребности на соответствующий год, │
 │         │                                       │            │             │  2006-2010   │2008-2010 гг.,│             (млн.руб.)              │
 │         │                                       │            │             │годы, млн.руб.│   млн.руб.   ├────────────┬───────────┬────────────┤
 │         │                                       │            │             │ цены 2006 г. │ цены 2008 г. │    2008    │   2009    │    2010    │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │    1    │                   2                   │     3      │      4      │      5       │      6       │     7      │     8     │     9      │
 ├─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
 │                                                       I. Водоснабжение (ОАО "Водоканал")                                                       │
 ├─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
 │   1.    │Модернизация блоков очистки N 1, 2, 3  │тыс. м3/сут.│     240     │    101,4     │    101,40    │    1,40    │   50,00   │   50,00    │
 │         │ОВС "Заовражная"                       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │Прокладка водопроводной линии диаметром│Км          │     2,0     │     7,0      │Выполнено     │            │           │            │
 │         │Д=200-150 мм от водовода Д=500 мм по   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ул.Гладкова                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   3.    │Прокладка водопроводной линии          │Кмм         │     2,5     │     8,0      │Выполнено     │            │           │            │
 │         │Д=200,150,110 мм от Д=600 мм по        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ул.Водопроводная - пр.Московский       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   4.    │Водопроводные сети Д=100-400 мм        │Км          │     6,5     │    13,89     │    13,890    │   5,780    │   4,080   │   4,030    │
 │         │(перекладка, в т.ч.: бестраншейными    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │методами ГНБ, разрушение и т.д.) -     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │всего                                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   5.    │Водоводы Д=500-1000 мм (нанесение      │Км          │     28      │     53,0     │    53,00     │   15,00    │  18,000   │   20,000   │
 │         │цементно-песчаного покрытия на         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │внутреннюю поверхность стальных        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │трубопроводов) - всего:                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   6.    │Противооползневые работы с перекладкой │км          │     0,2     │     6,0      │     6,00     │     -      │     -     │    6,00    │
 │         │водоводов 2Д=1000 мм на правом склоне  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │правого отвершка р.Трусиха             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   7.    │Реконструкция системы водоснабжения    │            │             │     24,7     │    24,70     │     -      │   10,00   │   14,70    │
 │         │"Заволжья"                             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   8.    │Устройство систем доочистки подземных  │шт.         │      5      │     7,5      │     7,50     │    0,50    │   3,00    │    4,00    │
 │         │вод пос.Чандрово и "Заволжья"          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   9.    │Организация зон санитарной охраны      │шт.         │      5      │     0,6      │     0,60     │    0,20    │   0,40    │     -      │
 │         │артскважин "Заволжья"                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   10.   │Модернизация насосных станций          │шт.         │      5      │     3,0      │     3,00     │    0,50    │   1,10    │    1,40    │
 │         │водопровода                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   11.   │Диспетчеризация объектов водоснабжения │            │             │     5,6      │     5,60     │    1,80    │   1,90    │    1,90    │
 │         │ОАО "Водоканал"                        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   12.   │Строительство комплекса сооружений по  │м3/сут.     │     340     │    106,6     │    106,60    │    6,60    │   50,00   │   50,00    │
 │         │обработке осадка на ОВС "Заовражная"   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   13.   │Строительство водопровода собственных  │км          │     1,5     │     4,12     │     4,12     │    4,12    │     -     │     -      │
 │         │нужд Д=300 мм на ОВС "Заовражная".     │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   14.   │Реконструкция резервуаров чистой воды  │шт.         │      3      │     3,0      │     3,00     │     -      │   2,00    │    1,00    │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   15.   │Строительство водопроводных сетей в    │км          │     15      │    30,00     │    24,00     │    8,00    │   8,00    │    8,00    │
 │         │районах индивидуальной застройки       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   16.   │Строительство водопровода до 14 МКР НЮР│км          │     1,5     │     5,0      │     5,00     │     -      │   2,50    │    2,50    │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   17.   │Строительство водопровода Д=300 мм. по │км          │     1,8     │     5,00     │     7,00     │     -      │   7,00    │     -      │
 │         │ул.Ярославская - ул.Энгельса           │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   18.   │Строительство внеплощадочного          │км          │     0,6     │     3,4      │     3,40     │    3,40    │     -     │     -      │
 │         │водопровода VI МКР "Центр"             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   19.   │Строительство внеплощадочного          │км          │     1,0     │     4,5      │     4,50     │     -      │     -     │    4,50    │
 │         │водопровода III МКР "Центр"            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   20.   │Строительство внеплощадочного          │км          │     0,7     │     3,5      │     3,50     │     -      │   2,00    │    1,50    │
 │         │водопровода застройки района "Речного  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │порта"                                 │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   21.   │Строительство внеплощадочного          │км          │     0,6     │     3,50     │     3,50     │     -      │     -     │    3,50    │
 │         │водопровода новых МКР в пос.Альгешево  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   22.   │Строительство внеплощадочных сетей     │км          │      2      │     6,0      │     6,00     │    2,00    │   2,00    │    2,00    │
 │         │объектов "точечной" застройки в        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │существующих районах                   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   23.   │Строительство кольцевой линии Д=300 мм │км          │     1,5     │      6       │Выполнено     │     -      │     -     │     -      │
 │         │от Д=600 мм по пр.Московский и Д=300 мм│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │по ул.Пирогова Д=200                   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   24.   │Прокладка водопроводной линии Д=300-100│км          │      5      │      20      │Выполнено     │     -      │     -     │     -      │
 │         │мм от водопроводов Д=900 мм и Д=600 мм │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │по пр.Горького                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по водоснабжению - всего:        │            │             │    431,31    │    386,31    │   49,30    │  161,98   │   175,03   │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Примечание: Изъяты мероприятия из      │            │             │              │      -       │     -      │     -     │     -      │
 │         │Программы 2006-2010 по модернизации и  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │реконструкции, выполняемые за счет     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │средств амортизации предприятия на     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │сумму 193,4 млн.руб.                   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
 │                                                       II. Водоотведение ОАО "Водоканал"                                                        │
 ├─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
 │   1.    │Увеличение диаметра напорных линий КНС │км          │     4,0     │      30      │    28,00     │    6,00    │   10,00   │   12,00    │
 │         │"Главная" - всего:                     │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │Аварийный участок и дюкер Загородного  │км          │     2,4     │      56      │    41,10     │   22,00    │   10,10   │    9,00    │
 │         │коллектора                             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   3.    │Перекладка канализационного коллектора │км          │     0,6     │     5,12     │     5,12     │    5,12    │     -     │     -      │
 │         │Д=400 мм вдоль ул.Ленинского Комсомола │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   4.    │Канализационные сети (перекладка, в    │км          │     3,0     │     18,0     │    18,00     │    4,00    │   6,00    │    8,00    │
 │         │т.ч.: бестраншейными методами, ГНБ,    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │разрушение и т.д.)                     │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   5.    │Дюкеры и напорные линии Д=300-1000 мм  │км          │     8,5     │      41      │    36,05     │    7,00    │   14,59   │   14,46    │
 │         │(метод нанесение# цементно-песчаного   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │покрытия на внутреннюю поверхность     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │стальных трубопроводов)                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   6.    │Реконструкция участка Загородного      │км          │     2,0     │     30,0     │    30,00     │     -      │   15,00   │   15,00    │
 │         │коллектора от а/д. развязки "Вятка"    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   7.    │Строительство шахтного коллектора      │км          │     2,2     │      85      │      -       │     -      │     -     │     -      │
 │         │"Университетский"                      │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   8.    │Переключение стоков МКР                │км          │     0,5     │     1,5      │     1,50     │    0,40    │   1,10    │     -      │
 │         │"Университетский 1-2" в канализационный│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │коллектор глубокого заложения          │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │"Университетский"                      │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   9.    │Реконструкция участков Новозагородного │км          │     0,2     │     5,0      │     5,00     │     -      │   2,00    │    3,00    │
 │         │коллектора (мостовые переходы N 2 и N  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │3)                                     │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   10.   │Телеинспекция канализационных          │шт.         │      5      │     2,5      │     2,50     │     -      │   2,50    │     -      │
 │         │коллекторов                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   11.   │Строительство биологических очистных   │м3/сут.     │     100     │     16,0     │    16,00     │    5,00    │   6,00    │    5,00    │
 │         │сооружений пос.Северный                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   12.   │Строительство биологических очистных   │м3/сут.     │     50      │     12,0     │    12,00     │    4,00    │   4,00    │    4,00    │
 │         │сооружений пос.Октябрьский             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   13.   │Строительство канализационных систем в │км/шт.      │    4,0/1    │     15,5     │    15,50     │    7,10    │   4,20    │    4,20    │
 │         │районах индивидуальной застройки -     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │всего:                                 │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   14.   │Коллектор Д-200-300 мм от застройки по │км          │     1,7     │     6,0      │     6,00     │    2,00    │   4,00    │     -      │
 │         │ул.Фучика                              │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   15.   │Внеплощадочные сети канализации        │км          │     0,7     │     2,0      │     2,00     │     -      │   1,00    │    1,00    │
 │         │застройки района "Речного порта"       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   16.   │Канализационная насосная станция в     │шт./км      │    1/0,8    │     7,0      │     7,00     │    7,00    │     -     │     -      │
 │         │районе "Опытного лесхоза" у            │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │д.Б.Карачуры - всего:                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   17.   │Внеплощадочные сети объектов точечной  │км          │     4,0     │     12,0     │    12,00     │    4,00    │   4,00    │    4,00    │
 │         │застройки в существующих районах       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   18.   │Диспетчеризация объектов канализации   │            │             │     7,0      │     7,00     │    1,50    │   3,00    │    2,50    │
 │         │ОАО "Водоканал"                        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   19.   │Строительство канализационной линии    │км          │     2,0     │     5,0      │Выполнено     │     -      │     -     │     -      │
 │         │Д=300-200 мм от микрорайона ул.Гладкова│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │до канализационной насосной станции N 6│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │(КНС-6).                               │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по водоотведению - всего:        │            │             │    356,62    │    244,77    │   75,12    │   87,49   │   82,16    │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Примечание: Изъяты мероприятия из      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │Программы 2006-2010 по                 │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │внутримикрорайонным КС, выполняемые по │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │мере необходимости за счет             │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │стройорганизаций на сумму 101,5        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │млн.руб.                               │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Всего по ОАО "Водоканал":              │            │             │    787,93    │    631,08    │   124,42   │  249,47   │   257,19   │
 ├─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
 │                                                      III. Очистка сточных вод (ГУП "БОС")                                                      │
 ├─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
 │   1.    │Строительство третьей очереди очистных │тыс.м3/сут  │     100     │      -       │    697, 4    │     -      │   320,0   │   377,4    │
 │         │сооружений.                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │Строительство установки по производству│шт.         │      1      │      -       │    288,0     │     -      │   256,0   │    32,0    │
 │         │и использованию топливных брикетов     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │(гранул) на основе осадков сточных вод │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │с пуско-наладкой                       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   3.    │Строительство двух шламонакопителей.   │тыс.м3      │    1000     │      -       │     90,0     │     -      │     -     │    90,0    │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   4.    │Проектирование и строительство защитной│км.         │      3      │      -       │    250,0     │     -      │     -     │   250,0    │
 │         │дамбы                                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по очистке сточных вод - всего:  │            │             │    1325,4    │    1325,4    │     -      │   576,0   │   749,4    │
 ├─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
 │                                              IV. Электроснабжение (ООО "Коммунальные технологии")                                              │
 ├─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
 │  1.1.   │мкр."1А НЮР" (811,4 кВт)               │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.1.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.1.2  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │     0,4     │     0,88     │     0,88     │    0,88    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.2.   │мкр."XII НЮР" (811,4 кВт)              │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.2.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.2.2  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │     0,4     │     0,88     │     0,88     │    0,88    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.3.   │мкр."VIII ЮЗР" (811,4 кВт)             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.3.1  │Строительство РП                       │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.3.2  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │     0,8     │     1,77     │     1,77     │    1,77    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.4.   │мкр."Центр" (811,4 кВт)                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.4.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.4.2  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │     0,5     │     1,11     │     1,11     │    1,11    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.5.   │мкр."СЗР" (296,2 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.5.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.6.   │мкр."СЗР" (811,4 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.6.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.6.2  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │    0,86     │     1,90     │     1,90     │    1,90    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.7.   │мкр."Центр" (811,4 кВт)                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.7.1  │Прокладка КЛ "ЦП-РП"                   │км.         │      8      │    17,68     │    17,68     │   17,68    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.7.2  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.7.3  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │    2,21    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.8.   │мкр."ЮЗР" (811,4 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.8.1  │Строительство РП                       │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.8.2  │Прокладка КЛ "ЦП-РП-ТП"                │км.         │      3      │     6,63     │     6,63     │    6,63    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.9.   │мкр."Центр" (811,4 кВт)                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.9.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.9.2  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │    2,21    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.10.  │мкр."Центр" (811,4 кВт)                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.10.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.10.2  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │    2,21    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.11.  │мкр."СЗР"                              │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.11.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    2,19    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.12.  │мкр."IV НЮР" (296,2 кВт)               │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.12.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.13.  │мкр."ЮЗР" (811,4 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.13.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.13.2  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │     1,2     │     2,65     │     2,65     │    2,65    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.14.  │мкр."пос.Южный" (811,4 кВт)            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.14.1  │Прокладка КЛ "ЦП-РП"                   │км.         │     6,7     │    14,81     │    14,81     │   14,81    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.14.2  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.14.3  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │     0,4     │     0,88     │     0,88     │    0,88    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.15.  │мкр."СЗР" (811,4 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.15.1  │Строительство ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.15.2  │Прокладка КЛ "ТП-ТП"                   │км.         │     0,6     │     1,33     │     1,33     │    1,33    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.16.  │мкр."ЮЗР" (199,6 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.16.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.17.  │мкр."пос.Сосновка" (96,6 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.17.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.18.  │мкр."IV ЮЗР" (296,2 кВт)               │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.18.1  │Прокладка КЛ "ЦП-РП"                   │км.         │      4      │     8,84     │     8,84     │    8,84    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.18.2  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.19.  │мкр."VIII ЮЗР" (296,2 кВт)             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.19.1  │Реконструкция ТП                       │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  1.20.  │мкр."НЮР (2434,3 кВт)                  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.20.1  │Прокладка КЛ "ЦП-РП"                   │км.         │     1,2     │     2,65     │     2,65     │    2,65    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.20.2  │Строительство ТП                       │шт.         │      3      │    11,93     │    11,93     │   11,93    │     0     │     0      │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1.20.3  │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"                │км.         │    5,25     │    11,60     │    11,60     │   11,60    │     0     │     0      │
 ├─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Итого по разделу 1 "Уплотнительная застройка" (суммарная      │             │    197,59    │    197,59    │   197,59   │     0     │     0      │
 │мощность 13652,8 кВт)                                         │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.1.    │мкр.по ул.Гладкова (3245,8 кВт)      │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.1.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.1.2   │Прокладка КЛ "ЦП Южная-РП"           │км.         │      3      │     6,63     │     6,63     │    6,63    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.1.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      4      │     15,9     │    15,90     │    3,98    │   3,98    │    7,95    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.1.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │    6,09     │    13,46     │    13,46     │    4,42    │   4,42    │    4,62    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.2.    │мкр."IV Центр" (1622,9 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.2.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.2.2   │Прокладка КЛ "ЦП Западная-РП"        │км.         │    10,8     │    23,87     │    23,87     │   23,87    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.2.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      2      │    27,536    │     7,95     │    3,98    │   3,98    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.2.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     1,2     │     15,6     │     2,65     │    1,33    │   1,33    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.3.    │мкр."12 НЮР" (811,4 кВт)             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.3.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.3.2   │Прокладка КЛ "ЦП Светлая-РП"         │км.         │      2      │     4,42     │     4,42     │    4,42    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.3.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.3.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     1,4     │     3,09     │     3,09     │    3,09    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.4.    │мкр."13 НЮР" (811,4 кВт)             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.4.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.4.2   │Прокладка КЛ "ЦП Светлая-РП"         │км.         │      2      │     4,42     │     4,42     │    4,42    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.4.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.4.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     0,8     │     1,77     │     1,77     │    1,77    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.5.    │мкр."Университетский-2" (811,4 кВт)  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.5.1   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.5.2   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │    2,21    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.6.    │мкр."Волжский-2" (811,4 кВт)         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.6.1   │Прокладка КЛ "ЦП Студенческая-РП"    │км.         │     2,1     │     4,64     │     4,64     │    4,64    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.6.2   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │    3,98    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.6.3   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │    0,42     │     0,93     │     0,93     │    0,93    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.7.    │мкр."Волжский-3" (8925,8 кВт)        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.7.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.7.2   │Прокладка КЛ "ЦП Западная-РП"        │км.         │     6,2     │    13,70     │    13,70     │   13,70    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.7.3   │Строительство ТП                     │шт.         │     11      │    43,74     │    43,74     │   15,90    │   15,90   │   11,93    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.7.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     9,4     │    20,77     │    20,77     │    7,74    │   7,74    │    5,30    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.8.    │мкр."Альгешево 1, 2" (4868,6 кВт)    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.8.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.8.2   │Прокладка КЛ "ЦП                     │км.         │    10,4     │    22,98     │    22,98     │   22,98    │     0     │     0      │
 │           │Вурманкассинская-РП#"                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.8.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      6      │    23,86     │    23,86     │    7,95    │   7,95    │    7,95    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.8.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │    4,88     │    10,78     │    10,78     │    3,54    │   3,54    │    3,71    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.9.    │мкр."1А Грязевская стрелка" (4868,6  │            │             │              │              │            │           │            │
 │           │кВт)                                 │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.9.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.9.2   │Прокладка КЛ "ЦП Стрелка-РП"         │км.         │     20      │    44,20     │    44,20     │   44,20    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.9.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      6      │    23,86     │    23,86     │    7,95    │   7,95    │    7,95    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.9.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     4,8     │    10,61     │    10,61     │    3,54    │   3,54    │    3,54    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.10.   │мкр."ул.Б.Хмельницкого" (811,4 кВт)  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.10.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │     0      │     0     │   18,91    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.10.2   │Прокладка КЛ "ЦП- РП"                │км.         │      8      │    17,68     │    17,68     │     0      │     0     │   17,68    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.10.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │     0      │     0     │    3,98    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.10.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │     0      │     0     │    2,21    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.11.   │мкр."ул.Фучика" (811,4 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.11.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │     0      │   18,91   │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.11.2   │Прокладка КЛ "ЦП-РП"                 │км.         │      6      │    13,26     │    13,26     │     0      │   13,26   │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.11.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      1      │     3,98     │     3,98     │     0      │   3,98    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.11.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │      1      │     2,21     │     2,21     │     0      │   2,21    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.12.   │мкр."Байконур" (1622,9 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.12.1   │Прокладка КЛ "ЦП Кировская-РП"       │км.         │      2      │     4,42     │     4,42     │     0      │   4,42    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.12.2   │Строительство ТП                     │шт.         │      2      │     7,95     │     7,95     │     0      │   3,98    │    3,98    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.12.3   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     0,8     │     1,77     │     1,77     │     0      │   1,77    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.13.   │мкр."IV Центр" (1622,9 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.13.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │     0      │   18,91   │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.13.2   │Прокладка КЛ "ЦП Западная-РП"        │км.         │      5      │    11,05     │    11,05     │     0      │   11,05   │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.13.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      2      │     7,95     │     7,95     │     0      │   3,98    │    3,98    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.13.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     2,3     │     5,08     │     5,08     │     0      │   2,43    │    2,65    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.14.   │мкр."пос.Сосновка" (1622,9 кВт)      │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.14.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │     0      │     0     │   18,91    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.14.2   │Прокладка КЛ "ЦП Сосновка-РП"        │км.         │      5      │     4,42     │     4,42     │     0      │     0     │    4,42    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.14.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      2      │     7,95     │     7,95     │     0      │     0     │    7,95    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.14.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     2,3     │     4,42     │     4,42     │     0      │     0     │    4,42    │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.15.   │мкр."1Б Центр" (1622,9 кВт)          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.15.1   │Строительство РП                     │шт.         │      1      │    18,91     │    18,91     │   18,91    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.15.2   │Прокладка КЛ "ЦП Стрелка-РП"         │км.         │    12,8     │    28,29     │    28,29     │   28,29    │     0     │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.15.3   │Строительство ТП                     │шт.         │      2      │     7,95     │     7,95     │    3,98    │   3,98    │     0      │
 ├───────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  2.15.4   │Прокладка КЛ "РП-ТП-ТП"              │км.         │     3,6     │     7,96     │     7,96     │    3,98    │   3,98    │     0      │
 ├───────────┴─────────────────────────────────────┴────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Итого по разделу 2 "Комплексная застройка" (суммарная мощность│             │    726,15    │    693,61    │   398,41   │  153,16   │   142,04   │
 │34891,9 кВт)                                                  │             │              │              │            │           │            │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Итого по разделу "Электроснабжение" - тариф на подключение    │             │    923,74    │    891,2     │    596     │  153,16   │   142,04   │
 │(суммарная мощность 48544,7 кВт)                              │             │              │              │            │           │            │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
 │                                               V. Теплоснабжение (ООО "Коммунальные технологии")                                                │
 ├─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
 │  5.1.   │Реконструкция и модернизация котельных,│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │связанная с подключением вновь         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │строящихся объектов                    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   1.    │Установка котла КГВМ-50 на котельной   │котел       │      1      │    56,00     │    56,00     │     0      │   56,00   │     0      │
 │         │5-С                                    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │В котельной 1-К замена существующих    │котел       │      3      │    90,00     │    90,00     │     0      │     0     │   90,00    │
 │         │котлов ДКВР-6,5/13 в количестве 2 шт. и│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ДКВР-4/13 на ДКВР-10/13                │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по модернизации и реконструкции  │            │             │    146,00    │    146,00    │     0      │   56,00   │   90,00    │
 │         │котельных:                             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  5.2.   │Реконструкция и модернизация ЦТП,      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │связанная с подключением вновь         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │строящихся объектов                    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │В ЦТП-8 от котельной 8-К дополнительно │шт.         │      3      │     0,22     │     0,22     │     0      │   0,22    │     0      │
 │   1.    │к 1 ступени подогревателей установить 3│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │секции теплообменников ГВС ВВП N       │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │16-325-4000                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │В ЦТП-8 от котельной 8-К установить:   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │1) два циркуляционных насоса марки     │шт.         │      2      │     0,22     │     0,22     │     0      │   0,22    │     0      │
 │         │К-150-125-250 с электродвигателем      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │мощностью N=30 kBt n=1500 об./мин.,    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │соответствующей пусковой аппаратурой и │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │кабельной продукцией, согласно проекта;│            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │2) Конденсаторную установку для        │шт.         │      2      │     0,16     │     0,16     │     0      │   0,16    │     0      │
 │         │компенсации реактивной мощности серии  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │УККРМ в количестве 2 шт. по 150 кВАр,  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │для повышения коэффициента в           │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │автоматическом и полуавтоматическом    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │режиме работы электроустановки ЦТП;    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │3) реконструировать узел учета         │            │             │     0,03     │     0,03     │     0      │   0,03    │     0      │
 │         │электроэнергии-# установить счетчик    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │учета электроэнергии на каждый ввод    │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │марки СЭТ-4М с диспетчеризацией        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   3.    │Произвести реконструкцию ЦТП-13:       │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │1) реконструировать существующие насосы│шт.         │      2      │     0,20     │     0,20     │            │   0,20    │            │
 │         │на отопление Д200/36 (2 шт.) на        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │1Д315-50а;                             │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │2) реконструировать существующие насосы│шт.         │      2      │     0,10     │     0,10     │            │   0,10    │            │
 │         │на ГВС К 45/55 (3 шт.) на К 90/55 (2   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │шт.);                                  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │3) реконструировать регулятор          │шт.         │      1      │     0,05     │     0,05     │            │   0,05    │            │
 │         │температуры (датчик температуры типа   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ТМП - 1 шт. и клапан регулирующий РК-2 │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │диаметр150 или УРРД-М диаметр150 - 1   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │шт.)                                   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         ├───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по реконструкции и модернизации  │            │             │     0,99     │     0,99     │     0      │   0,99    │     0      │
 │         │ЦТП:                                   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │  5.3.   │Реконструкция и модернизация тепловых  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │сетей, связанная с подключением вновь  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │строящихся объектов                    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   1.    │Реконструкция теплотрассы от ТК-7 до   │м.          │     100     │     1,48     │     1,48     │    1,48    │     0     │     0      │
 │         │проектируемой ТК с заменой 2диаметр89  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │на 2диаметр108 мм в 12 мкр.НЮР         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   2.    │Реконструкция тепловой камеры ТК-12 по │шт.         │      1      │     0,11     │     0,11     │    0,11    │     0     │     0      │
 │         │ул.Гастелло в точке подключения        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   3.    │Строительство тепловой камеры в        │шт.         │      1      │     0,26     │     0,26     │    0,26    │     0     │     0      │
 │         │п.Сосновка.                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   4.    │Реконструкция теплотрассы от котельной │м.          │      4      │     0,09     │     0,09     │    0,09    │     0     │     0      │
 │         │2 -"З" до ТК-1 с заменой 2диаметр159 на│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм в п.Сосновка            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   5.    │Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до   │м.          │     80      │     1,97     │     1,97     │    1,97    │     0     │     0      │
 │         │ТК-2 с заменой 2диаметр159 мм на       │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм в п.Сосновка            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   6.    │Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до   │м.          │     70      │     1,03     │     1,03     │    1,03    │     0     │     0      │
 │         │проектируемой камеры с заменой         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр76 мм на 2диаметр108 мм в      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │п.Сосновка                             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   7.    │Реконструкция тепловой камеры ТК-5а.   │шт.         │      4      │     0,11     │     0,11     │    0,11    │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   8.    │Реконструкция теплотрассы от ТК-9П -   │м           │     76      │     2,75     │     2,75     │    2,75    │           │            │
 │         │ТК-2 - ТК-3 с заменой теплотрассы      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр273 мм на 2диаметр325 мм       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   9.    │Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до   │м           │     160     │     3,95     │     3,95     │            │   3,95    │            │
 │         │ЦТП по пр.9-ой Пятилетки, 18а с заменой│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │теплотрассы 2диаметр159 мм на          │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   10.   │Строительство тепловой камеры ТК-20' в │шт.         │      1      │     0,26     │     0,26     │     0      │   0,26    │     0      │
 │         │12 микрорайоне НЮР.                    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   11.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до  │м.          │     104     │     1,55     │     1,55     │     0      │   1,55    │     0      │
 │         │проектируемой ТК-20' с заменой         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр108 мм на 2диаметр159 мм в 12  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │микрорайоне НЮР                        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   12.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-21 до  │м.          │     84      │     2,01     │     2,01     │     0      │   2,01    │     0      │
 │         │ТК-20 с заменой 2диаметр219 на         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр273 мм в 12 микрорайоне НЮР    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   13.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-Г-2 до │м.          │     174     │     6,61     │     6,61     │     0      │   6,61    │     0      │
 │         │насосной 20-Ц с заменой 2диаметр273 на │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр377 мм по пр.Ленина            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   14.   │Реконструкция теплотрассы от насосной  │м.          │     55      │     1,31     │     1,31     │     0      │   1,31    │     0      │
 │         │20-Ц до ТК-4 с заменой 2диаметр219 мм  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │на 2диаметр273 мм по пр.Ленина         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   15.   │Реконструкция тепловой камеры по       │шт.         │      1      │     0,26     │     0,26     │     0      │   0,26    │     0      │
 │         │ул.Ярославская                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   16.   │Реконструкция от ТК-1' до ТК-0 с       │м.          │     135     │     3,60     │     3,60     │     0      │   3,60    │     0      │
 │         │заменой воздушной теплотрассы с        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм на 2диаметр273 мм в     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │подземном варианте по ул.Ярославская.  │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   17.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-2' до  │м.          │    108,5    │    3,720     │    3,720     │     0      │   3,720   │     0      │
 │         │ТК-3' в мкр.НЮР                        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   18.   │Реконструкция тепловой камеры в точке  │шт.         │      1      │     0,26     │     0,26     │     0      │   0,26    │     0      │
 │         │подключения ТК-1 по ул.Пролетарская    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   19.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до   │м           │     63      │     1,55     │     1,55     │            │   1,55    │            │
 │         │ТК-2 с заменой трубопровода ГВС        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр159 на 2диаметр219             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   20.   │Реконструкция теплотрассы от ЦТП до    │м           │      8      │     0,29     │     0,29     │            │   0,29    │            │
 │         │ТК-1 с заменой теплотрассы 2диаметр273 │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │на и 2диаметр325                       │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   21.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-Ю-84А  │м           │     351     │    12,73     │    12,73     │            │   12,73   │            │
 │         │до ЦТП-13 с заменой теплотрассы        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр273 на 2диаметр325             │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   22.   │Реконструкция теплотрассы на отопление │м.          │     103     │     2,11     │     2,11     │     0      │     0     │    2,11    │
 │         │от ТК-16 до жилого дома по             │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ул.Б.Хмельницкого с заменой            │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр98/160 мм на 2диаметр143/200 мм│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │(Касафлекс)                            │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   23.   │Реконструкция теплотрассы на отопление │м.          │     103     │     2,11     │     2,11     │     0      │     0     │    2,11    │
 │         │от ТК-16 до жилого дома по             │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ул.Б.Хмельницкого подающий трубопровод │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ГВС с 2диаметр98/160 мм на             │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр127/200 мм (Касафлекс)         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   24.   │Строительство тепловой камеры ТК-3А по │шт.         │      1      │     0,26     │     0,26     │     0      │     0     │    0,26    │
 │         │ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский.    │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   25.   │Реконструкция теплотрассы от котельной │м.          │     35      │     1,91     │     1,91     │     0      │     0     │    1,91    │
 │         │1-К до УТ-1 по ул.Б.Хмельницкого и     │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   26.   │Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до   │м.          │     138     │     6,17     │     6,17     │     0      │     0     │    6,17    │
 │         │ТК-3А по ул.Б.Хмельницкого и           │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   27.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до  │м.          │     60      │     2,31     │     2,31     │     0      │     0     │    2,31    │
 │         │ТК-3 по ул.Б.Хмельницкого и            │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   28.   │Строительство тепловой камеры ТК-5А по │шт.         │      1      │    0,261     │    0,261     │     0      │     0     │   0,261    │
 │         │ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский     │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   29.   │Строительство теплотрассы от ТК-3 до   │м.          │     200     │     0,19     │     0,19     │     0      │     0     │    0,19    │
 │         │ТК-5А в надземном варианте на отопление│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм, демонтаж теплотрассы на│            │             │              │              │            │           │            │
 │         │ГВС диаметр133/диаметр89 мм (200       │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │метров) по ул.Б.Хмельницкого и         │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   30.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до   │м.          │     373     │    12,10     │    12,10     │     0      │     0     │   12,10    │
 │         │ТК-4 по ул.Б.Хмельницкого и            │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   31.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до   │м.          │     98      │     4,58     │     4,58     │     0      │     0     │    4,58    │
 │         │ТК-5 по ул.Б.Хмельницкого и            │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   32.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до   │м.          │     35      │     2,40     │     2,40     │     0      │     0     │    2,40    │
 │         │ТК-5А по ул.Б.Хмельницкого и           │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   33.   │Реконструкция теплотрассы от ТК-4, до  │м.          │     183     │     4,52     │     4,52     │     0      │     0     │    4,52    │
 │         │ТК-23-ТК-24-ТК-25-ТК-26 с заменой      │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │теплотрассы с 2диаметр159 мм на        │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │2диаметр219 мм по ул.Б.Хмельницкого и  │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │пер.Кошкинский                         │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │   34.   │Строительство наружной сети            │м           │     520     │    11,29     │    11,29     │    4,03    │   4,52    │    2,74    │
 │         │теплоснабжения в мкр."Альгешево-1" и   │            │             │              │              │            │           │            │
 │         │"Альгешево-2"                          │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по реконструкции и модернизации  │            │             │    96,19     │    96,19     │   11,86    │   42,65   │   41,69    │
 │         │тепловых сетей:                        │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Итого по разделу "Теплоснабжение" -    │            │             │    243,18    │    243,18    │   11,86    │   99,64   │   131,68   │
 │         │тариф на подключение                   │            │             │              │              │            │           │            │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │         │Всего по программе комплексного        │            │             │   3280,25    │   3090,86    │   732,28   │  1078,27  │  1280,31   │
 │         │развития                               │            │             │              │              │            │           │            │
 └─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘