

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **МОРГАУШСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЯРАБАЙКАСИНСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** ПОСТАНОВЛЕНИЕ  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **25.01.** | **2019 г.** | **№43** |   Деревня Ярабайкасы |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **МУРКАШ РАЙОНĔ**  **ЯРАПАЙКАССИ ЯЛ**  **ПОСЕЛЕНИЙĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  **ЙЫШĂНУ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **25.01.** | **2019 ç.** | **№ 4** |   Ярапайкасси ялĕ |

**Об обеспечении беспрепятственного**  
**проезда пожарной техники к месту пожара на территории Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики**

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» администрация **Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики** **п о с т а н о в л я е т**:

1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории **Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики** (далее Положение).  
2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.   
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации **Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.**

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава **Ярабайкасинского**

**сельского поселения Г.В. Жуков**

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
**Ярабайкасинского сельского поселения**

**Моргаушского района Чувашской Республики**  
от 25 января 2019г. №4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА**  
**ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ К МЕСТУ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ ЯРАБАЙКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

1. **Общие положения**  
  
1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории **Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики** (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
1.2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.  
  
**2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям**2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.  
2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  
2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:  
- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;  
2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  
2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  
2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.  
  
**3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам**  
3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
3.1.1. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

**4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения**  
4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.  
4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.  
  
**5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных** **работ**  
5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.  
5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией **Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики** выполнение данных работ и проинформировать пожарные части привлекаемые локализации и тушению пожаров.  
5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.